
中国银联2026年第一批网络设备采购项目采购需求


一、项目基本信息
本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标方式采购，供应商资格条件（适用于所有包件）如下：
（一）信用核查
必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。
（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)
5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）”。

二、技术要求
技术、商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

包1
1.技术要求
品目一：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标33项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否




品目二：万兆光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标 39 项，“#”指标 46 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配每台56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否




品目三：Fabric网络A（套）
SDN网络整体共有“★”指标39项，“#”指标49项，“△”指标0项；
SDN控制器共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；
Spine交换机共有“★”指标46项，“#”指标41项，“△”指标0项；
Leaf交换机共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
管理交换机共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
①每套Fabric设备包括：
	设备类型
	数量
	要求
	备注

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制器及配套软件、license）
	无

	Spine交换机
	台
	/
	无

	leaf交换机
	台
	/
	无

	管理交换机
	台
	/
	无


②SDN网络整体要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）


	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。


	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否

	
	
	★
	须与包2品目三品牌异构
	否



SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否


Spine交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配36个40G多模光接口模块及配套线缆、实配144个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



Leaf交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



管理交换机技术指标

	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目四：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标33项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



品目五：25G光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标39项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



品目六：Fabric网络-25G A（套）
SDN网络整体共有“★”指标39项，“#”指标49项，“△”指标0项；
SDN控制器共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；
Spine交换机共有“★”指标46项，“#”指标41项，“△”指标0项；
Leaf交换机共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
管理交换机共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
①每套Fabric设备包括：
	设备类型
	数量
	要求
	备注

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制器及配套软件、license）
	无

	Spine交换机
	台
	/
	无

	leaf交换机
	台
	/
	无

	管理交换机
	台
	/
	无


②SDN网络整体要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）


	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。


	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否

	
	
	★
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否


Spine交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配36个40G多模光接口模块及配套线缆、实配144个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



Leaf交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



管理交换机技术指标

	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目七：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目八：25G光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配每台配置20个25GE多模模块及配套线缆、30个10GE多模模块及配套线缆、6个100GE多模模块及配套线缆、2个40GE多模模块（含配套线缆）
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



品目九：千兆电口交换机（数据中心）（POE）（台）
本技术要求共有“★”指标 32 项，“#”指标 46 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G POE以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目十：中配框式交换机（数据中心）1（台）
本技术要求共有“★”指标 46 项，“#”指标 41 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配每台配置36块100G 多模模块及配套线缆；
每台配置36块100G 单模2km模块及配套线缆；
每台配置48块10G 多模模块及配套线缆；
[bookmark: _GoBack]每台配置48块10G 单模模块及配套线缆；
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目十一：中配框式交换机（数据中心）2（台）
本技术要求共有“★”指标 46 项，“#”指标 41 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配每台配置36个100GE多模模块及配套线缆；
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目十二：中配路由器（台）
本技术要求共有“★”指标 56 项，“#”指标 16 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	框式设备，整机高度≤6U
	否

	2
	★
	产品规格
	
	架构要求
	设备采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术。
	否

	3
	★
	产品规格
	
	热插拔要求
	支持控制板、交换网板、业务板、电源、风扇模块业务不中断热插拔，插拔、替换过程不影响业务连续性
	否

	4
	★
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	5
	★
	产品规格
	交换网板要求
	交换网板
	交换网板槽位数量≥2个，实配交换网板数量≥2个
	否

	6
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务板接口
	支持≥10端口10G，板卡类型支持全宽业务板或子母板，业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	7
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持前后向兼容插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	8
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	设备支持10GE/GE/FE、155M POS，622M POS，155M CPOS等接口模块
	否

	9
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流220V/直流48V供电，电源模块≥2个
	否

	10
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	采用N+1或N+M冗余架构，任意50%电源故障时设备满载运行不中断，支持负载均流与在线替换
	否

	11
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	支持并配置冗余风扇,并支持在线替换
	否

	12
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥8GB
	否

	13
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥100Tbps；
包转发能力≥10000Mpps
	否

	14
	★
	性能要求
	
	槽位带宽要求
	单槽位最大支200G线速转发能力
	否

	15
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	16
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥10M；
IPv6路由表容量≥5M
	否

	17
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥4M；
IPv6转发表容量（FIB）≥2M
	否

	18
	★
	性能要求
	
	SRv6隧道数量
	整机SRv6 Policy隧道数≥8K
	否

	19
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥4K
	否

	20
	★
	板卡要求
	板卡配置要求
	板卡数量要求
	每台配置冗余主备引擎，分布在不同槽位；
每台配置业务板块≥4块，每块业务板卡上配置10GE接口数量≥10个，业务板卡需要分布在不同的母卡上；
业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	21
	★
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	实配18个10G单模光接口模块及配套线缆、
实配4个千兆单模光接口模块及配套线缆、
实配18个10G多模光接口模块及配套线缆；
	否

	22
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	支持ISIS for SRv6
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6-Policy基于时延、带宽、丢包率等调优能力
	否

	26
	★
	功能要求
	
	
	支持TI-LFA FRR for SRv6，倒换时间均≤50ms
	否

	27
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能
	否

	28
	★
	功能要求
	
	IPV6+功能要求
	支持SRv6 TE policy的ping、tracert功能，以实现设备基本运维能力，SRv6 Policy LIST可实现自动分裂和收回功能
	否

	29
	★
	功能要求
	
	
	支持L2VPN over SRv6 policy，设备支持通过service class引流
	否

	30
	★
	功能要求
	
	
	对SRv6进行非等值算路，自动或者手动设置权重，实现多条路径负载分担
	否

	31
	★
	功能要求
	
	随流检测要求
	支持随流的性能检测技术
	否

	32
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	33
	★
	功能要求
	功能要求
	功能和功能板卡配置
	配置或内置提供加密、压缩、Netflow或Netstream功能或者业务板卡
	否

	34
	★
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持4000个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）；
10GE端口支持FlexE，且最小粒度支持1G；
硬件IPv6支持：本项目所有实配端口均需硬件化支持IPv6单播和组播流量的转发
	否

	35
	★
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	36
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤5ms
	否

	37
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由，Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS、Ethernet OAM，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性，可以提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	39
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	40
	★
	功能要求
	
	
	完善的HQoS 机制，每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术
	否

	41
	★
	功能要求
	
	
	提供精确的流量监管和流量整形功能
	否

	42
	★
	功能要求
	
	
	提供定义复杂规则的功能，支持流细粒度鉴别
	否

	43
	★
	功能要求
	
	
	支持MPLS HQoS，全面保证MPLS VPN、VLL 和PWE3 的QoS 调度
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	提供基于DiffServ 和MPLS TE 的DS-TE，支持面向TE 隧道的QoS
	否

	45
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	46
	#
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持MPLS TE，P2MP-TE、mLDP，MPLS、BGP VPN，符合RFC2547 协议
	否

	47
	#
	功能要求
	
	
	支持三种跨域实现方式，支持与Internet 业务集成
	否

	48
	#
	功能要求
	
	
	支持基于Martini、Kompella 方式的MPLS L2 VPN，多种二层VPN 技术，支持异种介质互联
	否

	49
	#
	功能要求
	
	
	支持组播VPN
	否

	50
	#
	功能要求
	
	
	支持MPLS-TP
	否

	51
	#
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	52
	#
	功能要求
	
	登录方式
	管理口支持单独VRF，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	53
	#
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS+方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	54
	#
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	55
	#
	功能要求
	
	自动化管理
	支持Auto-Config
	否

	56
	#
	功能要求
	
	流量分析采集和数据输出要求
	实配基于硬件实现的Netflow/IPFIX/Netstream/sFlow流量采集和数据输出功能，专用硬件单元实现，不影响系统性能
	否

	57
	★
	可靠性要求
	设备可靠性
	在线业务升级要求
	支持基于硬件的软件在线升级而无需重启设备，在升级过程中路由器数据转发业务不中断
	否

	58
	★
	可靠性要求
	
	冗余网关协议要求
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡协议HSRP或GLBP或VRRP
	否

	59
	★
	可靠性要求
	
	配置自动备份
	提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器
	否

	60
	#
	可靠性要求
	
	链路关键路径
	支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控
	否

	61
	#
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	实配基于国家密码局发布的国密算法
	否

	62
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	63
	★
	安全要求
	系统故障检测要求
	系统故障检测要求
	系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能
	否

	64
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	65
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可且商用满1年
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	66
	#
	产品要求
	序列号展示
	序列号展示
	可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致
	否

	67
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	68
	★
	安全要求
	网络关键设备要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	69
	★
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	采购设备用于采购人核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容采购人生产网络现有的网络架构。供应商须提供详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	70
	★
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用统一帐户管理系统的管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	72
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否



品目十三：Fabric网络
①Fabric网络包括：
	设备类型
	数量
	要求

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制控制器服务器及配套软件、license）

	框式交换机
	台
	同框式交换机(中性能)

	盒式万兆交换机
	台
	同盒式万兆交换机

	盒式千兆交换机
	台
	同盒式千兆交换机


Fabric网络中的SDN控制器、框式交换机、盒式万兆交换机、盒式千兆交换机需为同一品牌

[bookmark: _Toc18185]②SDN网络整体要求
共有“★”指标38项，“#”指标49项，“△”指标0项；
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）

	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。

	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否



③SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否




④框式交换机（中性能）（台）
共有“★”指标45项，“#”指标42项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	配置一：实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配72个40G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆、实配108个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



⑤盒式万兆交换机（台）
共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个10G多模光接口模块及配套3米和5米OM4万兆LC-LC多模光纤线缆各48根、实配4个10G单模LC光接口模块及配套线缆、实配4个40G单模LC光接口模块及配套线缆、实配2个40G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆、实配2个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



⑥盒式千兆交换机（台）
共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配4个10G多模LC光接口模块及配套线缆、实配2个10G 单模LC光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目十四：Fabric网络
①Fabric网络包括：
	设备类型
	数量
	要求

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制控制器服务器及配套软件、license）

	框式交换机
	台
	同框式交换机(中性能)

	盒式万兆交换机
	台
	同盒式万兆交换机

	盒式千兆交换机
	台
	同盒式千兆交换机


Fabric网络中的SDN控制器、框式交换机、盒式万兆交换机、盒式千兆交换机需为同一品牌


②SDN网络整体要求
共有“★”指标38项，“#”指标49项，“△”指标0项；

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）

	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。

	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否



③SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；


	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否




④框式交换机（中性能）（台）
共有“★”指标45项，“#”指标42项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	配置一：实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配72个40G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆、实配108个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



⑤盒式万兆交换机（台）
共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个10G多模光接口模块及配套3米和5米OM4万兆LC-LC多模光纤线缆各48根、实配4个10G单模LC光接口模块及配套线缆、实配4个40G单模LC光接口模块及配套线缆、实配2个40G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆、实配2个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



⑥盒式千兆交换机（台）
共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配4个10G多模LC光接口模块及配套线缆、实配2个10G 单模LC光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目十五：盒式25G交换机（台）
共有“★”指标37项，“#”指标47项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个10G多模LC光接口模块及配套3米和5米OM4万兆LC-LC多模光纤线缆各48根、实配12个25G多模LC光接口模块及配套线缆、实配2个40G单模LC光接口模块及配套线缆、实配2个40G多模BIDI光接口模块及配套线缆、实配2个100G多模MPO光接口模块及配套线缆、实配2个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否




品目十六：盒式千兆交换机（台）
共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配4个10G多模LC光接口模块及配套线缆、实配2个10G 单模LC光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	





2.商务要求
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标  0  项
A、服务要求（适用品目一至品目十二）
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、北京、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海、北京】分别具有至少【5】名，其中【上海、北京】分别具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海、北京】分别至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款(如分批次供货，则分批支付款项)、进度款(如分批次供货，则分批支付款项)、尾款(不涉及分批付款)三个阶段。
预付款：
合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：
投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：:
· 包1品目七中的8台设备、包1品目八中的24台设备、包1品目十一的尾款要求如下：买方在收到卖方出具的履约保函（保函金额为合同总价的10%，有效期至合同义务履行完毕后的30日）和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[10]%。

· 其余设备尾款要求如下：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[10]%。
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否




A、服务要求（品目十三至品目十六）
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海】具有至少【5】名，其中【上海】具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海】至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议。
【原厂或供应商】定期巡检：提供巡检服务(一年不少于4次，每季度不少于1次)，对采购人系统进行全面检查，分析系统运行状况，查看系统日志，进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排查故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议。
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。提供承诺书

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例。

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、进度款、尾款】等。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%；
进度款：投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%；
尾款：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%。
	否

	34 
	#
	其它
	设备移机
	【原厂】根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否






包2
1.技术要求
品目一：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标33项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否




品目二：万兆光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标 39 项，“#”指标 46 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否




品目三：Fabric网络B（套）
SDN网络整体共有“★”指标39项，“#”指标49项，“△”指标0项；
SDN控制器共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；
Spine交换机共有“★”指标46项，“#”指标41项，“△”指标0项；
Leaf交换机共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
管理交换机共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
①每套Fabric设备包括：
	设备类型
	数量
	配件要求
	备注

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制器及配套软件、license）
	无

	Spine交换机
	台
	/
	无

	leaf交换机
	台
	/
	无

	管理交换机
	台
	/
	无


②SDN网络整体要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）


	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。


	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否

	
	
	★
	须与包1品目三品牌异构
	否



SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否


Spine交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配36个40G多模光接口模块及配套线缆、实配144个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



Leaf交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



管理交换机技术指标

	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



品目四：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标33项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



品目五：25G光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标39项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



品目六：Fabric网络-25G B（套）
SDN网络整体共有“★”指标39项，“#”指标49项，“△”指标0项；
SDN控制器共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；
Spine交换机共有“★”指标46项，“#”指标41项，“△”指标0项；
Leaf交换机共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
管理交换机共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
①每套Fabric设备包括：
	设备类型
	数量
	要求
	备注

	SDN控制器
	套
	SDN控制器及配套软硬件、License
每套包含（3台以上SDN控制器及配套软件、license）
	无

	Spine交换机
	台
	/
	无

	leaf交换机
	台
	/
	无

	管理交换机
	台
	/
	无


②SDN网络整体要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	SDN架构
	★
	应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。
	否

	
	
	★
	控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。
	否

	
	
	★
	SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； 
	否

	
	
	#
	开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。
	否

	
	
	★
	网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联
	否

	
	
	★
	扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡
	否

	
	
	#
	外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况
	否

	
	
	★
	多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。
	否

	
	
	#
	架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足
	否

	2
	整体架构容量及扩展性
	★
	支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发
	否

	
	
	★
	支持的Leaf数量≥140
	否

	
	
	#
	支持的租户数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的安全域数量≥3000
	否

	
	
	#
	支持的端节点分组数量（应用组）≥15000
支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000
	否

	
	
	#
	支持的广播域数量≥15000
	否

	
	
	#
	应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组
	否

	
	
	#
	支持的外部出口(L3路由）≥400
	否

	
	
	#
	单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 
单个租户支持的应用组数量≥4000
	否

	
	
	#
	单个安全域支持L3接口数量≥400
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口
	否

	
	
	#
	单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4
	否

	
	
	#
	单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200
	否

	
	
	#
	单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2
	否

	
	
	#
	单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块）
	否

	3
	功能性要求
	★
	IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6
	否

	
	
	#
	IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6
	否

	
	
	★
	SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议；
	否

	
	
	★
	ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛
	否

	
	
	★
	未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛
	否

	
	
	#
	支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现
	否

	
	
	★
	分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由
	否

	
	
	★
	支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关
	否

	
	
	★
	无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失
	否

	
	
	★
	多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略
	否

	
	
	#
	与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接
	否

	
	
	#
	支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理
	否

	
	
	#
	对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接
	否

	
	
	#
	对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等
	否

	
	
	★
	集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。
	否

	4
	安全性支持
	#
	支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离
	否

	
	
	★
	支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离
	否

	
	
	#
	针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式
	否

	
	
	#
	防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路
	否

	5
	可编程支持
	#
	与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用
	否

	
	
	#
	编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等
	否

	6
	高可用需求
	★
	Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务
	否

	
	
	★
	服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立
	否

	
	
	#
	链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡
	否

	
	
	★
	控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限
	否

	
	
	★
	整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发
	否

	
	
	#
	整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务
	否

	7
	链路负载分担和服务质量保证
	★
	负载分担：支持基于ECMP的负载分担
	否

	8
	与Openstack集成需求
	★
	Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，投标人应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，投标人应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。投标人应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。
	是。
投标人提供承诺函，承诺提供原厂技术支持

	
	
	#
	开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级；
	否

	
	
	#
	基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装
	否

	9
	维护和管理要求
	#
	针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段
	否

	
	
	#
	统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay
	否

	
	
	★
	私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络
	是。
投标人提供承诺函，内容包括：承诺支持与多种私有云解决方案兼容

	
	
	★
	集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力
	否

	
	
	#
	配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能
	否

	
	
	#
	配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出
	否

	
	
	#
	接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案
	否

	
	
	#
	虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口
	否

	
	
	#
	提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案
	否

	
	
	#
	提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令
	否

	
	
	#
	提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。
	否

	10
	网管监控要求
	★
	Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案
	否

	
	
	★
	Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控
	否

	
	
	#
	连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单
	否

	
	
	#
	SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等
	否

	
	
	#
	流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等
	否

	
	
	#
	云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。
	否

	
	
	#
	原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。
1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态
2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控
	否

	
	
	#
	控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控
	否

	
	
	★
	如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。
	否

	11
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：
1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。
3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。
4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	
	
	#
	配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级
	否

	
	
	★
	安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等
	否

	12
	兼容性要求
	★
	网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）证明满足兼容性或提供解决方案（写明组网方案及标准配置基线）


	
	
	★
	新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	13
	其他要求
	★
	本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，需满足40G/100G带宽标准要求的压力测试，提供承诺函；
	是。投标人提供承诺函，承诺项目实施中按照带宽标准要求进行压力测试。


	
	
	★
	配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否

	
	
	★
	须与本包件品目三为同一品牌
	否



SDN控制器技术指标
（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件设备要求
	★
	架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	CPU：CPU ≥2颗20核及以上国产处理器
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM）
	否

	
	
	#
	网卡：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	策略模型
	★
	策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。
	否

	
	
	#
	策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制
	否

	
	
	#
	策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型
	否

	4
	虚拟化整合
	★
	虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	
	
	#
	虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制
	否

	5
	全集中管理和配置
	#
	全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。
	否

	
	
	#
	全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据
	否


Spine交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥800Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤16U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配36个40G多模光接口模块及配套线缆、实配144个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



Leaf交换机技术指标
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



管理交换机技术指标

	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



2.商务要求
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标  0  项
A、服务要求
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、北京、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海、北京】分别具有至少【5】名，其中【上海、北京】分别具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海、北京】分别至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款(如分批次供货，则分批支付款项)、进度款(如分批次供货，则分批支付款项)、尾款(不涉及分批付款)三个阶段。
预付款：
合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：
投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：
卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[10]%。
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否





包3
1.技术要求
品目一：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目二：万兆光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标 38 项，“#”指标 46 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被华为SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



品目三：RDMA交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标44项，“#”指标50项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥25.6Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥512K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥512K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤3U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥32个400G以太网接口，支持400GE to 2*200GE的光纤或光缆
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配32个400G多模光接口模块及配套线缆（每台配置OM3光跳线（MPO16-2*MPO12）≥16根，每台配置OM3光跳线（MPO16-MPO16）≥ 32根；）
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被华为SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	#
	性能要求
	转发性能
	端口转发延迟
	端口时延<4us
	否

	88
	#
	性能要求
	转发性能
	缓存buffer要求
	整机交换芯片片内缓存≥92Mbytes
	否

	89
	★
	功能要求
	基本功能
	组网架构
	骨干层和接入层之间通过多条400G线路三层路由互连
	否

	90
	★
	功能要求
	基本功能
	RoCE功能要求
	支持远程直接内存访问RDMA技术、支持基于RDMA的RoCE v1、RoCE v2协议。
	否

	91
	★
	功能要求
	基本功能
	流量控制要求
	支持基于优先级的进行流量控制；支持通过改变部分流量优先级预防死锁，确保所有流量全程正常转发不丢包。
	否

	92
	★
	功能要求
	基本功能
	流量感知自动调整功能要求
	支持智能调整无损队列的ECN门限，保障零丢包下的低时延和高吞吐。
	否

	93
	★
	功能要求
	基本功能
	
	支持拥塞状态可以及时被流量接收端感知，让流量接收端知会流量发送端进行降速，缓解网络拥塞
	否

	94
	★
	功能要求
	基本功能
	负载均衡要求
	支持网络级负载均衡，充分利用网络资源，从而提升整网吞吐率。
	否

	95
	#
	功能要求
	基本功能
	安全功能要求
	具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL；
	否

	96
	#
	功能要求
	基本功能
	
	支持VRF，且VRF规格不小于4K；
	否



品目四：中配路由器（台）
本技术要求共有“★”指标 56 项，“#”指标 16 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	框式设备，整机高度≤6U
	否

	2
	★
	产品规格
	
	架构要求
	设备采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术。
	否

	3
	★
	产品规格
	
	热插拔要求
	支持控制板、交换网板、业务板、电源、风扇模块业务不中断热插拔，插拔、替换过程不影响业务连续性
	否

	4
	★
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	5
	★
	产品规格
	交换网板要求
	交换网板
	交换网板槽位数量≥2个，实配交换网板数量≥2个
	否

	6
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务板接口
	支持≥10端口10G，板卡类型支持全宽业务板或子母板，业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	7
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持前后向兼容插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	8
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	设备支持10GE/GE/FE、155M POS，622M POS，155M CPOS等接口模块
	否

	9
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流220V/直流48V供电，电源模块≥2个
	否

	10
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	采用N+1或N+M冗余架构，任意50%电源故障时设备满载运行不中断，支持负载均流与在线替换
	否

	11
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	支持并配置冗余风扇,并支持在线替换
	否

	12
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥8GB
	否

	13
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥100Tbps；
包转发能力≥10000Mpps
	否

	14
	★
	性能要求
	
	槽位带宽要求
	单槽位最大支200G线速转发能力
	否

	15
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	16
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥10M；
IPv6路由表容量≥5M
	否

	17
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥4M；
IPv6转发表容量（FIB）≥2M
	否

	18
	★
	性能要求
	
	SRv6隧道数量
	整机SRv6 Policy隧道数≥8K
	否

	19
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥4K
	否

	20
	★
	板卡要求
	板卡配置要求
	板卡数量要求
	每台配置冗余主备引擎，分布在不同槽位；
每台配置业务板块≥4块，每块业务板卡上配置10GE接口数量≥10个，业务板卡需要分布在不同的母卡上；
业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	21
	★
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	实配18个10G单模光接口模块及配套线缆、
实配4个千兆单模光接口模块及配套线缆、
实配18个10G多模光接口模块及配套线缆；
	否

	22
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	支持ISIS for SRv6
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6-Policy基于时延、带宽、丢包率等调优能力
	否

	26
	★
	功能要求
	
	
	支持TI-LFA FRR for SRv6，倒换时间均≤50ms
	否

	27
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能
	否

	28
	★
	功能要求
	
	IPV6+功能要求
	支持SRv6 TE policy的ping、tracert功能，以实现设备基本运维能力，SRv6 Policy LIST可实现自动分裂和收回功能
	否

	29
	★
	功能要求
	
	
	支持L2VPN over SRv6 policy，设备支持通过service class引流
	否

	30
	★
	功能要求
	
	
	对SRv6进行非等值算路，自动或者手动设置权重，实现多条路径负载分担
	否

	31
	★
	功能要求
	
	随流检测要求
	支持随流的性能检测技术
	否

	32
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	33
	★
	功能要求
	功能要求
	功能和功能板卡配置
	配置或内置提供加密、压缩、Netflow或Netstream功能或者业务板卡
	否

	34
	★
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持4000个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）；
10GE端口支持FlexE，且最小粒度支持1G；
硬件IPv6支持：本项目所有实配端口均需硬件化支持IPv6单播和组播流量的转发
	否

	35
	★
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	36
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤5ms
	否

	37
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由，Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS、Ethernet OAM，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性，可以提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	39
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	40
	★
	功能要求
	
	
	完善的HQoS 机制，每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术
	否

	41
	★
	功能要求
	
	
	提供精确的流量监管和流量整形功能
	否

	42
	★
	功能要求
	
	
	提供定义复杂规则的功能，支持流细粒度鉴别
	否

	43
	★
	功能要求
	
	
	支持MPLS HQoS，全面保证MPLS VPN、VLL 和PWE3 的QoS 调度
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	提供基于DiffServ 和MPLS TE 的DS-TE，支持面向TE 隧道的QoS
	否

	45
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	46
	#
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持MPLS TE，P2MP-TE、mLDP，MPLS、BGP VPN，符合RFC2547 协议
	否

	47
	#
	功能要求
	
	
	支持三种跨域实现方式，支持与Internet 业务集成
	否

	48
	#
	功能要求
	
	
	支持基于Martini、Kompella 方式的MPLS L2 VPN，多种二层VPN 技术，支持异种介质互联
	否

	49
	#
	功能要求
	
	
	支持组播VPN
	否

	50
	#
	功能要求
	
	
	支持MPLS-TP
	否

	51
	#
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	52
	#
	功能要求
	
	登录方式
	管理口支持单独VRF，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	53
	#
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS+方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	54
	#
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	55
	#
	功能要求
	
	自动化管理
	支持Auto-Config
	否

	56
	#
	功能要求
	
	流量分析采集和数据输出要求
	实配基于硬件实现的Netflow/IPFIX/Netstream/sFlow流量采集和数据输出功能，专用硬件单元实现，不影响系统性能
	否

	57
	★
	可靠性要求
	设备可靠性
	在线业务升级要求
	支持基于硬件的软件在线升级而无需重启设备，在升级过程中路由器数据转发业务不中断
	否

	58
	★
	可靠性要求
	
	冗余网关协议要求
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡协议HSRP或GLBP或VRRP
	否

	59
	★
	可靠性要求
	
	配置自动备份
	提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器
	否

	60
	#
	可靠性要求
	
	链路关键路径
	支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控
	否

	61
	#
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	实配基于国家密码局发布的国密算法
	否

	62
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	63
	★
	安全要求
	系统故障检测要求
	系统故障检测要求
	系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能
	否

	64
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	65
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可且商用满1年
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	66
	#
	产品要求
	序列号展示
	序列号展示
	可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致
	否

	67
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	68
	★
	安全要求
	网络关键设备要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	69
	★
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	采购设备用于采购人核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容采购人生产网络现有的华为SRV6骨干网网络架构。供应商须提供详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	70
	★
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用统一帐户管理系统的管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	72
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否



品目五：高配路由器（台）
本技术要求共有“★”指标 56 项，“#”指标 16 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	框式设备，整机高度≤21U
	否

	2
	★
	产品规格
	
	架构要求
	设备采用分布式的硬件转发和无阻塞交换技术。采用正交CLOS架构
	否

	3
	★
	产品规格
	
	热插拔要求
	支持控制板、交换网板、业务板、电源、风扇模块业务不中断热插拔，插拔、替换过程不影响业务连续性
	否

	4
	★
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	5
	★
	产品规格
	交换网板要求
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4个，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	6
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务板接口
	支持≥12端口10G接口业务板，板卡类型支持全宽业务板或子母板，业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	7
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持前后向兼容插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	8
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	设备支持100GE/40GE/10GE/GE/FE、155M POS，622M POS，155M CPOS，2.5G POS等接口模块
	否

	9
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流220V/直流48V供电，电源模块≥2个
	否

	10
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	采用N+1或N+M冗余架构，任意50%电源故障时设备满载运行不中断，支持负载均流与在线替换
	否

	11
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	支持并配置冗余风扇,并支持在线替换
	否

	12
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥16GB
	否

	13
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥200Tbps；
包转发能力≥30000Mpps
	否

	14
	★
	性能要求
	
	槽位带宽要求
	单槽位最大支持2T线速转发能力
	否

	15
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	16
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥10M；
IPv6路由表容量≥6M
	否

	17
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥4M；
IPv6转发表容量（FIB）≥2M
	否

	18
	★
	性能要求
	
	SRv6隧道数量
	整机SRv6 Policy隧道数≥32K
	否

	19
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥16K
	否

	20
	★
	板卡要求
	板卡配置要求
	板卡数量要求
	每台配置冗余主备引擎，分布在不同槽位；
每台配置业务板卡≥6块，每块业务板卡上配置10GE端口接口数量≥12个，业务板卡应分布于独立物理槽位，避免单母板故障导致大面积业务中断
	否

	21
	★
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	实配30个10G单模光接口模块及配套线缆、
实配12个千兆单模光接口模块及配套线缆、
实配30个10G多模光接口模块及配套线缆；
	否

	22
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	支持ISIS for SRv6
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6-Policy基于时延、带宽、丢包率等调优能力
	否

	26
	★
	功能要求
	
	
	支持TI-LFA FRR for SRv6，倒换时间均≤50ms
	否

	27
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能
	否

	28
	★
	功能要求
	
	IPV6+功能要求
	支持SRv6 TE policy的ping、tracert功能，以实现设备基本运维能力，SRv6 Policy LIST可实现自动分裂和收回功能
	否

	29
	★
	功能要求
	
	
	支持L2VPN over SRv6 policy，设备支持通过service class引流
	否

	30
	★
	功能要求
	
	
	对SRv6进行非等值算路，自动或者手动设置权重，实现多条路径负载分担
	否

	31
	★
	功能要求
	
	随流检测要求
	支持随流的性能检测技术
	否

	32
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	33
	★
	功能要求
	功能要求
	功能和功能板卡配置
	配置或内置提供加密、压缩、Netflow或Netstream功能或者业务板卡
	否

	34
	★
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持4000个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）；
10GE端口支持FlexE，且最小粒度支持1G；
硬件IPv6支持：本项目所有实配端口均需硬件化支持IPv6单播和组播流量的转发
	否

	35
	★
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	36
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤5ms
	否

	37
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由，Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS、Ethernet OAM，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性，可以提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断
	否

	39
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	40
	★
	功能要求
	
	
	完善的HQoS 机制，每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术
	否

	41
	★
	功能要求
	
	
	提供精确的流量监管和流量整形功能
	否

	42
	★
	功能要求
	
	
	提供定义复杂规则的功能，支持流细粒度鉴别
	否

	43
	★
	功能要求
	
	
	支持MPLS HQoS，全面保证MPLS VPN、VLL 和PWE3 的QoS 调度
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	提供基于DiffServ 和MPLS TE 的DS-TE，支持面向TE 隧道的QoS
	否

	45
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	46
	#
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持MPLS TE，P2MP-TE、mLDP，MPLS、BGP VPN，符合RFC2547 协议
	否

	47
	#
	功能要求
	
	
	支持三种跨域实现方式，支持与Internet 业务集成
	否

	48
	#
	功能要求
	
	
	支持基于Martini、Kompella 方式的MPLS L2 VPN，多种二层VPN 技术，支持异种介质互联
	否

	49
	#
	功能要求
	
	
	支持组播VPN
	否

	50
	#
	功能要求
	
	
	支持MPLS-TP
	否

	51
	#
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	52
	#
	功能要求
	
	登录方式
	管理口支持单独VRF，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	53
	#
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS+方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	54
	#
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	55
	#
	功能要求
	
	自动化管理
	支持Auto-Config
	否

	56
	#
	功能要求
	
	流量分析采集和数据输出要求
	实配基于硬件实现的Netflow/IPFIX/Netstream/sFlow流量采集和数据输出功能，专用硬件单元实现，不影响系统性能
	否

	57
	★
	可靠性要求
	设备可靠性
	在线业务升级要求
	支持基于硬件的软件在线升级而无需重启设备，在升级过程中路由器数据转发业务不中断
	否

	58
	★
	可靠性要求
	
	冗余网关协议要求
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡协议HSRP或GLBP或VRRP
	否

	59
	★
	可靠性要求
	
	配置自动备份
	提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器
	否

	60
	#
	可靠性要求
	
	链路关键路径
	支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控
	否

	61
	#
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	实配基于国家密码局发布的国密算法
	否

	62
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	63
	★
	安全要求
	系统故障检测要求
	系统故障检测要求
	系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能
	否

	64
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	65
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可且商用满1年
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	66
	#
	产品要求
	序列号展示
	序列号展示
	可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致
	否

	67
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	68
	★
	安全要求
	网络关键设备要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	69
	★
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	采购设备用于采购人核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容采购人生产网络现有的华为SRV6骨干网网络架构。供应商须提供详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	70
	★
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用统一帐户管理系统的管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或提供解决方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函)

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	72
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否



品目六：盒式万兆交换机（台）
共有“★”指标38项，“#”指标46项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个10G多模光接口模块及配套3米和5米OM4万兆LC-LC多模光纤线缆各36根、实配4个SFP-10GBaseT-SR光转电模块及配套线缆、实现4个SFP-GE光转电模块及配套线缆、实配4个10G单模LC光接口模块及配套线缆、实配4个40G单模LC光接口模块及配套线缆、实配2个40G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆、实配2个100G多模BIDI LC光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被华为SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否




品目七：盒式RDMA交换机（台）
共有“★”指标43项，“#”指标51项，“△”指标0项；

	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥25.6Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥512K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥512K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤3U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥32个400G以太网接口，支持400GE to 2*200GE的光纤或光缆
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配32个400G多模光接口模块及配套线缆（每台配置OM3光跳线（MPO16-2*MPO12）≥32根）
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被华为SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否

	87
	#
	性能要求
	转发性能
	端口转发延迟
	端口时延<4us
	否

	88
	#
	性能要求
	转发性能
	缓存buffer要求
	整机交换芯片片内缓存≥92Mbytes
	否

	89
	★
	功能要求
	基本功能
	组网架构
	骨干层和接入层之间通过多条400G线路三层路由互连
	否

	90
	★
	功能要求
	基本功能
	RoCE功能要求
	支持远程直接内存访问RDMA技术、支持基于RDMA的RoCE v1、RoCE v2协议。
	否

	91
	★
	功能要求
	基本功能
	流量控制要求
	支持基于优先级的进行流量控制；支持通过改变部分流量优先级预防死锁，确保所有流量全程正常转发不丢包。
	否

	92
	★
	功能要求
	基本功能
	流量感知自动调整功能要求
	支持智能调整无损队列的ECN门限，保障零丢包下的低时延和高吞吐。
	否

	93
	★
	功能要求
	基本功能
	
	支持拥塞状态可以及时被流量接收端感知，让流量接收端知会流量发送端进行降速，缓解网络拥塞
	否

	94
	★
	功能要求
	基本功能
	负载均衡要求
	支持网络级负载均衡，充分利用网络资源，从而提升整网吞吐率。
	否

	95
	#
	功能要求
	基本功能
	安全功能要求
	具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL；
	否

	96
	#
	功能要求
	基本功能
	
	支持VRF，且VRF规格不小于4K；
	否



品目八：智算网络运维管理工具-网络分析器（套）
共有“★”指标28项，“#”指标18项，“△”指标0项
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	硬件要求
	★
	架构要求：设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换
	否

	
	
	#
	配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥２０，主频≥2.5GHz
	否

	
	
	#
	内存：≥8*32GB
	否

	
	
	#
	硬盘：本次每台设备配置 ≥ 12*1920GB SSD 硬盘
	否

	
	
	#
	网卡　：2*4GE+2*2 10GE光口
	否

	
	
	★
	电源：支持并且配置冗余电源
	否

	2
	高可靠
	★
	集群要求：要求分析器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的设备集群数量≥3
	否

	
	
	★
	分析器冗余：分析器全部故障的情况下，不影响网络的转发
	否

	3
	系统架构
	#
	支持微服务架构，各个业务服务部署多个实例，具备高可靠性和伸缩性。
	否

	
	
	#
	支持基于Spark、Kafka等大数据框架进行海量数据的分布式实时/离线计算，支持基于Druid、HDFS等分布式技术对海量实时数据进行存储，提供快速的多维度检索及统计查询能力。
	否

	
	
	#
	支持 Kafka、RESTful、SNMP、WebSocket 等北向接⼝。
	否

	
	
	★
	提供全量网络数据服务开放（包括配置文件、表项、故障事件、KPI、VM接入位置等），拖拽式可编排，快速生成场景化 API。
	否

	4
	数据采集
	#
	支持将设备的全部TCP SYN、FIN、RST报文通过ERSPAN镜像到分析器，不改变现有网络连线，不多占用交换机物理端口，不对原始报文做任何更改。
	否

	
	
	#
	支持通过Telemetry采集数据，支持GRPC协议。
	否

	
	
	#
	支持Syslog采集设备异常日志，及时感知设备异常信息。
	否

	5
	日常监控
	#
	支持首页统一展示网络事件/资产状态，画面支持自动轮播
	否

	
	
	★
	支持通过Telemetry协议对设备/单板/接口/队列等性能指标进行采集，支持图形化Dashboard展示。
	否

	
	
	★
	支持通过Telemetry监控队列缓存，采集周期可达ms级别，实现网络微突发的高精度监控。
	否

	
	
	★
	支持交换机出入报文统计，提供设备级的丢弃报文性能指标的Telemetry采集、分析和可视化呈现。
	否

	
	
	★
	支持基于telemetry监控RoCE网络指标，包括收/发PFC反压帧数、PFC死锁监控次数、PFC死锁恢复次数、ECN报文数等指标的监控和可视化。
	否

	
	
	★
	支持基于设备、网络、协议、Overlay、业务维度的健康度评估，可导出或定期推送健康度评估报告。
	否

	
	
	★
	支持网络风险隐患评估，包括网络可靠性、性能负载、资源容量、配置一致性等多个维度的系统化风险险评估。
	否

	
	
	★
	支持采集和解析光模块性能指标，包括发送功率、接收功率、电流、电压、温度。
	否　

	
	
	★
	支持检测光链路脏污/松动故障，并在界面显示其位置信息。
	否　

	
	
	#
	支持DC内全域拓扑可视，叠加故障、风险等智能看网信息，支持地图式智能检索与定位。
	否

	
	
	#
	支持呈现全网应用/IP网段间真实交互关系、互访流量/质量可视，支持应用/网段/IP智能检索定位。
	否

	6
	故障定位
	#
	支持展现指定时间段内异常的TCP流事件，支持展现TCP报文（SYN/SYN ACK等）的详细信息，包括发生时间、方向（IP到IP）、以及实际网络转发路径和时延
	否

	
	
	★
	支持查看过NAT的关联会话列表和地址转换路径信息。
	否

	
	
	★
	支持任务-网络-算力卡的健康可视，实时检测任务的RDMA有效吞吐、丢包等KPI指标，快速识别性能劣化的任务。
	否

	
	
	★
	支持还原算力卡间的网络路径，结合路况中的丢包、吞吐等信息进行相关性分析，快速诊断定界。
	否

	
	
	★
	支持展示逐跳入端口和出端口的包数统计，准确识别丢包出现在设备内或设备间，并呈现丢包计数。
	否

	
	
	★
	支持展示设备内、设备间链路的逐跳平均时延、最大时延，准确识别时延异常出现在设备内或设备间。
	否

	
	
	#
	支持常见网络故障（至少包含二层环路、光链路异常）分钟级发现和根因分析，并联动控制器完成故障的闭环修复 。
	否

	
	
	★
	支持基于Syslog日志、异常 KPI，进行故障聚合、推理与溯源，只上报根因故障，并呈现根因事件引起的衍生事件。
	否

	
	
	#
	支持业务流的网络路径可视，路径上的网络路况（逐跳故障、拥塞/丢包等质量数据、流量/带宽利用率等 KPI 指标、接⼝状态等）叠加呈现，并自动化给出诊断结果
	否

	
	
	★
	支持网络路况服务开放，与第三方系统对接实现应用网络一体化运维，应用类问题可下钻到网络进行分析溯源，业务报障快速定界定位。
	否

	
	
	#
	支持对设备配置、表项、网络资源、路由邻居、性能KPI进行快照，展示网络变更前后详细变化内容。
	否

	7
	认证及审计要求
	★
	认证及审计要求：采购的分析器需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。
	否

	8
	网管监控要求
	★
	支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。支持与现有流量管理平台集成。
	否

	
	
	#
	Syslog日志监控：A、支持Syslog日志告警B、支持配置syslog服务器C、syslog告警根据系统影响性分级
	否

	
	
	★
	审计日志系统兼容性：采购的分析器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。
	否

	
	
	★
	认证系统的兼容性要求：采购的分析器需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。
	否

	9
	网络兼容性要求
	★
	本次采购设备用于银联云行业区生产RDMA网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有RDMA网络（华为设备）架构。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	10
	维保服务及维保期要求
	★
	原厂五年7*24*4。维保期从投产验收合格之次日起5年。
	否

	11
	其他要求
	★
	对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内；
	否

	
	
	★
	本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持
	否




2.商务要求
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标  0  项
A、服务要求（适用品目一至品目五）
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、北京、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海、北京】分别具有至少【5】名，其中【上海、北京】分别具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海、北京】分别至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款(如分批次供货，则分批支付款项)、进度款(如分批次供货，则分批支付款项)、尾款(不涉及分批付款)三个阶段。
预付款：
合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：
投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：
卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[10]%。
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否




A、服务要求（适用品目六至品目七）
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海】具有至少【5】名，其中【上海】具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海】至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议。
【原厂或供应商】定期巡检：提供巡检服务(一年不少于4次，每季度不少于1次)，对采购人系统进行全面检查，分析系统运行状况，查看系统日志，进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排查故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议。
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。提供承诺书

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例。

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、进度款、尾款】等。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%；
进度款：投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%；
尾款：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%。
	否

	34 
	#
	其它
	设备移机
	【原厂】根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否





A、服务要求（适用品目八）
本商务要求共有“★”指标 16项，“#”指标 18项，“△”指标  0  项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:上海、北京、黄山范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后3个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核或授权下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，具体参照“B履约验收方案”
	否

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24×4小时维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师上海、北京分别具有至少5名，其中上海、北京分别具有至少3名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、在职证明、联系方式的材料复印件。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂和供应商在上海、北京分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件处理和应急响应
	原厂和供应商提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂和供应商应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	原厂根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备。
本次采购设备，如运行过程中30天内出现2次未知原因宕机，在采购人提出要求时,原厂商须实施整机替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，供应商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂和供应商应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是，提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是，提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是，提供授权书、服务承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、相关线缆提供及综合布线、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是，提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是，提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年 6 月 1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品同品牌同型号产品的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量
	否

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款、进度款、尾款三个阶段。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否




包4
1.技术要求
品目一：千兆电口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口/模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目二：万兆光口交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标 38 项，“#”指标 46 项，“△”指标 0 项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，能被H3C SDN控制器直接管理。卖方须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加买方其他系统资源，不影响买方系统正常运行。
	否

	82
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否



品目三：1G管理接入交换机类型2（台）
共有“★”指标33项，“#”指标47项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口，支持≥4个10G以太网光接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配8个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电口配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可证》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于CFCA专属云生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82
	★
	其他要求
	其他要求
	平台兼容性要求
	兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。
	是。
投标人提供相关证明材料(https://cloud.tencent.com/solution/tce官网截图，网络设备清单中具备同型号设备)证明满足兼容性。



品目四：25G光口接入交换机类型1（台）
共有“★”指标38项，“#”指标47项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个25G以太网接口，支持≥6个100G以太网接口
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G AOC线缆、实配6个100G 光接口多模模块及配套线缆、实配1个40G 单模40KM 光接口单模模块
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大模块数量
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备入网许可》

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联云行业区生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	平台兼容性要求
	兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。
	是。
投标人提供相关证明材料(https://cloud.tencent.com/solution/tce官网截图，网络设备清单中具备同型号设备)证明满足兼容性。


	83 
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	84 
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	85 
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	86 
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	87 
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否




品目五 ：1G管理接入交换机类型1（台）
共有“★”指标33项，“#”指标47项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口，支持≥4个10G以太网光接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配8个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电口配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可证》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联云行业区生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82
	★
	其他要求
	其他要求
	平台兼容性要求
	兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。
	是。
投标人提供相关证明材料(https://cloud.tencent.com/solution/tce官网截图，网络设备清单中具备同型号设备)证明满足兼容性。





品目六：25G光口接入交换机类型2（台）
共有“★”指标38项，“#”指标47项，“△”指标0项；
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个25G以太网接口，支持≥6个100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个25G AOC线缆、实配6个100G 光接口多模模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备入网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于CFCA专属云生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82
	★
	其他要求
	其他要求
	平台兼容性要求
	兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。
	是。
投标人提供相关证明材料(https://cloud.tencent.com/solution/tce官网截图，网络设备清单中具备同型号设备)证明满足兼容性。


	83
	★
	功能要求
	SDN功能
	组网架构
	采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化
	否

	84
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器集中控制
	Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署
	否

	85
	★
	功能要求
	SDN功能
	控制器要求
	SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制
	否

	86
	★
	功能要求
	SDN功能
	SDN整合
	支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例
	否

	87
	★
	功能要求
	SDN功能
	工作模式转换要求
	支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络
	否





2.商务要求
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标  0  项
A、服务要求（适用品目一至品目二）
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、北京、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海、北京】分别具有至少【5】名，其中【上海、北京】分别具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海、北京】分别至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款(如分批次供货，则分批支付款项)、进度款(如分批次供货，则分批支付款项)、尾款(不涉及分批付款)三个阶段。
预付款：
合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：
投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：
卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[10]%。
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否




A、服务要求（适用品目四、品目五）
本商务要求共有“★”指标 16项，“#”指标 18项，“△”指标  0  项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:上海、北京、黄山范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后3个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核或授权下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，具体参照“B履约验收方案”
	否

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24×4小时维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师上海、北京分别具有至少5名，其中上海、北京分别具有至少3名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、在职证明、联系方式的材料复印件。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂和供应商在上海、北京分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件处理和应急响应
	原厂和供应商提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂和供应商应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	原厂根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备。
本次采购设备，如运行过程中30天内出现2次未知原因宕机，在采购人提出要求时,原厂商须实施整机替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，供应商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂和供应商应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是，提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是，提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是，提供授权书、服务承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、相关线缆提供及综合布线、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是，提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是，提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年 6 月 1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品同品牌同型号产品的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量
	否

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款、进度款、尾款三个阶段。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否



A、服务要求（适用品目三、品目六）
本商务要求共有“★”指标 17项，“#”指标 18 项，“△”指标  0  项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:上海、北京、黄山范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后3个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核或授权下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，具体参照“B履约验收方案”
	否

	11
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24×4小时维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师上海、北京分别具有至少5名，其中上海、北京分别具有至少3名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、在职证明、联系方式的材料复印件。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂和供应商在上海、北京分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16
	★
	维保要求
	事件处理和应急响应
	原厂和供应商提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂和供应商应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18
	★
	维保要求
	现场备件
	原厂根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备。
本次采购设备，如运行过程中30天内出现2次未知原因宕机，在采购人提出要求时,原厂商须实施整机替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，供应商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂和供应商应及时提供免费支持和满足
	否

	23
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是，提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是，提供承诺书

	26
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是，提供授权书、服务承诺函。

	29
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、相关线缆提供及综合布线、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是，提供总体技术方案

	30
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是，提供售后服务方案

	31
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年 6 月 1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品同品牌同型号产品的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量
	否

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款、进度款、尾款三个阶段。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%
	否

	34
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否

	35
	★
	其他
	交付要求
	本次采购标的归属权为最终用户，在投产验收完成后，实物 
及维保由招标人转移至最终用户，进入维保期
	否






包5
1.技术要求
品目一：高配框式交换机（数据中心）（台）
本技术要求共有“★”指标47项，“#”指标41项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥1600Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥400000 Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4M，IPv6路由表容量≥2M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤21U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥8个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口40G/100G接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配4块≥36端口40G/100G接口业务板
实配2块≥48端口10G/25G接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥4个，实配交换网板数量≥4，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	每台配置120块40G BIDI模块及配套线缆；
每台配置16块100G 多模模块及配套线缆；
每台配置64块10G SFP+多模光口模块及配套线缆；
每台配置24块1G SFP多模光口模块及配套线缆；
每台配置8块40G 单模模块及配套线缆；
每台配置8块10G SFP+单模光口模块及配套线缆；
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持电源模块数量≥4个，实配电源模块数量≥设备可支持最大电源模块数量
	否

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	按照相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
	列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	89
	★
	其他要求
	其他要求
	其他兼容性要求
	与现网华为核心交换机品牌异构，所投设备须为非华为品牌
	否



2.商务要求
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标18项，“△”指标  0  项
A、服务要求
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、北京、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求






	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体参照“B履约验收方案”
	

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海、北京】分别具有至少【5】名，其中【上海、北京】分别具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海、北京】分别至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	否

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是。提供销售案例

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为预付款(如分批次供货，则分批支付款项)、进度款(如分批次供货，则分批支付款项)、尾款(不涉及分批付款)三个阶段。
预付款：
合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款：
投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：
卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[10]%。
	否

	34 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否




包6
1.技术要求
品目1：万兆光口交换机-管理类（台）
本技术要求共有“★”指标31项，“#”指标	38项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4.8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥260K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥131K，IPv6路由表容量≥98K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥131K,IPv6转发表容量（FIB）≥98K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配10GE光口≥48， 40GE ≥6
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配4个10G多模光接口模块
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥4，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	
	功能要求
	
	VXLAN功能
	不涉及
	

	28 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	29 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	30 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	31 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂3年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否



品目2：千兆电口交换机-管理类（台）
本技术要求共有“★”指标39项，“#”指标43项，“△”指标0项
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2.56Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥822Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥320K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥81K，IPv6路由表容量≥29K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥81K,IPv6转发表容量（FIB）≥29K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配1GE电口≥48，10GE光口≥4
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配4个10G多模光接口模块
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥2，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	硬件要求
	业务槽位
	业务槽位
	设备业务插槽数≥2
	否

	82 
	★
	硬件要求
	
	
	可扩展支持万兆光板卡、25G光板卡、40G光板卡、100G光板卡；整机最大可扩展至20个万兆光接口
	否

	83 
	★
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持PVST，支持跨厂商生成树互通
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	84 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持 256 位全端口 MACSEC 加密
	否

	85 
	★
	功能要求
	
	可靠性
	端口时延均小于1μs
	否

	86 
	★
	功能要求
	维护管理功能
	运维管理
	支持NetStream功能，流量分析采样比1：1
	否

	87 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	88 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	89 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂3年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否



品目3：万兆光口交换机-数据中心发卡SDN网络（台）
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]本技术要求共有“★”指标58项，“#”指标43项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4.8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥704K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥768K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥768K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配10GE光口≥48，100GE端口≥8
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配2个25G单模10km光接口模块，8个40G多模光接口模块LC
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥5，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持PVST，支持跨厂商生成树互通
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	82 
	★
	功能要求
	
	TAP
	支持基于端口、流量N:M复制
	否

	83 
	★
	功能要求
	
	
	支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿
	

	84 
	★
	功能要求
	
	
	支持报文截断
	

	85 
	★
	功能要求
	
	
	支持源端口标识
	

	86 
	★
	功能要求
	
	
	支持增加时间戳及以太网头
	

	87 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	88 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	89 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	90 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	91 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能；
	

	92 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能；
	

	93 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于报文头部修改功能；
	

	94 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于七元组功能；
	

	95 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能；
	

	96 
	★
	功能要求
	
	无损
	支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX；
	否

	97 
	★
	功能要求
	
	
	支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现；
	否

	98 
	★
	功能要求
	
	License
	所投网络设备应包含SDN控制器、分析器功能涉及的相应License
	否

	99 
	★
	功能要求
	
	可靠性
	端口时延万兆口＜3us，100G口＜1us
	否

	100 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持全端口256bits MACsec加密
	否

	101 
	★
	功能要求
	
	
	支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵；
	否

	102 
	★
	功能要求
	维护管理功能
	运维管理
	支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	103 
	★
	功能要求
	
	
	支持 SLICE 切片功能
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	104 
	★
	功能要求
	
	
	支持PTP，支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015
	否

	105 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	106 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	107 
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	108 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否



品目4：万兆光口交换机-数据中心外围SDN网络（台）
本技术要求共有“★”指标58项，“#”指标43项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4.8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥704K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥768K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥768K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配10GE光口≥48，100GE端口≥8
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块，8个40G多模光接口模块LC
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥5，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持PVST，支持跨厂商生成树互通
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	82 
	★
	功能要求
	
	TAP
	支持基于端口、流量N:M复制
	否

	83 
	★
	功能要求
	
	
	支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿
	

	84 
	★
	功能要求
	
	
	支持报文截断
	

	85 
	★
	功能要求
	
	
	支持源端口标识
	

	86 
	★
	功能要求
	
	
	支持增加时间戳及以太网头
	

	87 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	88 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	89 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	90 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	91 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能；
	

	92 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能；
	

	93 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于报文头部修改功能；
	

	94 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于七元组功能；
	

	95 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能；
	

	96 
	★
	功能要求
	
	无损
	支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX；
	否

	97 
	★
	功能要求
	
	
	支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现；
	否

	98 
	★
	功能要求
	
	License
	所投网络设备应包含SDN控制器涉及的相应License
	否

	99 
	★
	功能要求
	
	可靠性
	端口时延万兆口＜3us，100G口＜1us
	否

	100 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持全端口256bits MACsec加密
	否

	101 
	★
	功能要求
	
	
	支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵；
	否

	102 
	★
	功能要求
	维护管理功能
	运维管理
	支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	103 
	★
	功能要求
	
	
	支持 SLICE 切片功能
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	104 
	★
	功能要求
	
	
	支持PTP，支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015
	否

	105 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	106 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	107 
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	108 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否




品目5：25G光口交换机-数据中心发卡SDN网络（台）
本技术要求共有“★”指标58项，“#”指标43项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥704K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥768K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥768K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配25GE光口≥48，100GE端口≥8
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配8个10G单模10km光接口模块，8个10G单模40km光接口模块，8个40G单模10km光接口模块LC
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥5，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持PVST，支持跨厂商生成树互通
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	82 
	★
	功能要求
	
	TAP
	支持基于端口、流量N:M复制
	否

	83 
	★
	功能要求
	
	
	支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿
	

	84 
	★
	功能要求
	
	
	支持报文截断
	

	85 
	★
	功能要求
	
	
	支持源端口标识
	

	86 
	★
	功能要求
	
	
	支持增加时间戳及以太网头
	

	87 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	88 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	89 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能；
	

	90 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能；
	

	91 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能；
	

	92 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能；
	

	93 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于报文头部修改功能；
	

	94 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于七元组功能；
	

	95 
	★
	功能要求
	
	
	支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能；
	

	96 
	★
	功能要求
	
	无损
	支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX；
	否

	97 
	★
	功能要求
	
	
	支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现；
	否

	98 
	★
	功能要求
	
	License
	所投网络设备应包含SDN控制器、分析器功能涉及的相应License
	否

	99 
	★
	功能要求
	
	可靠性
	端口时延万兆口＜3us，100G口＜1us
	否

	100 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持全端口256bits MACsec加密
	否

	101 
	★
	功能要求
	
	
	支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵；
	否

	102 
	★
	功能要求
	维护管理功能
	运维管理
	支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	103 
	★
	功能要求
	
	
	支持 SLICE 切片功能
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	104 
	★
	功能要求
	
	
	支持PTP，支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015
	否

	105 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	106 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	107 
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	108 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否




2.商务要求
A、 服务要求（针对品目1、品目2）
本商务要求共有“★”指标26项，“#”指标25项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点: 
上海收货地址1
地址：上海市浦东新区日阪路91号
邮编：200131

上海收货地址2
地址：上海市浦东新区华京路6号
邮编：200131

上海收货地址3
地址：上海市浦东新区顾唐路1699号
邮编：201201

上海收货地址4
地址：上海市松江区洞薛路168号
邮编：201619

合肥收货地址1
地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路30号
邮编：230022

具体地址以供货通知为准
	否

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商或供应商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后5个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，验收时间分为到货验收、试运行验收、维保服务验收。验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准与采购实施计划的履约验收方案保持一致。
	否

	11
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂3年7×24小时维保服务,维保期自试运行验收合格之次日起计算
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。
	否

	13
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少10名，其中上海具有至少3名以上获得原厂认证，提供原厂认证人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供二线支持工程师人员姓名、在职证明、联系方式
原厂指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂在上海分别至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。
由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；
二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件

	15
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂或供应商须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	原厂提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18
	
	维保要求
	现场备件
	不涉及
	

	19
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。
如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂或供应商需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂或供应商需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，原厂应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂应及时提供免费支持和满足
	否

	23
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供3年原厂维保服务
	是。
提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于3年
	是。
提供承诺书

	26
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。
提供承诺书

	27
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。
提供授权书和服务承诺函

	29
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是。
提供总体技术方案。

	30
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是。
提供售后服务方案。

	31
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自 2023 年 6月 1日至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量。
	否

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	预付款：合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
进度款: 到货验收合格，采购人收到双方项目负责人签署的到货验收合格报告后，10个工作日内供应商向采购人出具相当于合同70%金额的合格增值税专用发票。
试运行验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的试运行验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
尾款：供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10%，，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
注：如分批次供货，则分批支付款项。
	否

	34
	★
	原厂服务维保要求
	巡检要求
	每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	35
	★
	供应商服务维保要求
	巡检要求
	配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	36
	★
	原厂服务维保要求
	版本评估
	每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	37
	#
	供应商服务维保要求
	版本评估
	配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	38
	★
	原厂服务维保要求
	加固评估
	每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	39
	#
	供应商服务维保要求
	加固评估
	配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	40
	#
	原厂服务
	培训服务
	培训服务：根据采购人要求，根据采购人现有网络架构，搭建模拟实验环境，每年至少提供1次免费的相关技术培训
	否

	41
	#
	原厂服务
	故障案例分享
	故障案例分享：根据采购人要求，每年至少提供4次业内相关故障案例分享
	否

	42
	★
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量
	否

	43
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得采购人的同意；
	否

	44
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进
	否

	45
	★
	安全合规
	安全合规
	禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚
	否

	46
	#
	安全合规
	安全合规
	应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。
	否

	47
	★
	原厂服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	48
	★
	原厂服务
	故障报告
	在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	49
	#
	供应商服务
	故障报告
	配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	50
	★
	供应商服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	51
	★
	供应商服务
	维保责任
	供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任
	否

	52
	★
	供应商服务
	维保内容
	对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函
	否



A、服务要求（针对品目3、品目4、品目5）
本商务要求共有“★”指标26项，“#”指标25项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点: 
上海收货地址1
地址：上海市浦东新区日阪路91号
邮编：200131

上海收货地址2
地址：上海市浦东新区华京路6号
邮编：200131

上海收货地址3
地址：上海市浦东新区顾唐路1699号
邮编：201201

上海收货地址4
地址：上海市松江区洞薛路168号
邮编：201619

合肥收货地址1
地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路30号
邮编：230022

具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商或供应商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后5个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，验收时间分为到货验收、试运行验收、维保服务验收阶段，验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准与采购实施计划的履约验收方案保持一致
	否

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24小时维保服务,维保期自试运行验收合格之次日起计算；
	否

	12 
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少10名，其中上海具有至少3名以上获得原厂认证，提供原厂认证人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供二线支持工程师人员姓名、在职证明、联系方式
原厂指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂在上海分别至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。
由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；
二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂或供应商须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	原厂提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	
	维保要求
	现场备件
	不涉及
	

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。
如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂或供应商需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21 
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂或供应商需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，原厂应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂应及时提供免费支持和满足
	否

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是。
提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是。
提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。
提供承诺书

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。
提供授权书和服务承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是。
投标人应提供总体技术方案。

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是。
投标人应提供售后服务方案。

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自 2023 年 6月 1日至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量。
	否

	33 
	#
	付款条件
	付款条件
	预付款：合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
进度款: 到货验收合格，采购人收到双方项目负责人签署的到货验收合格报告后，10个工作日内供应商向采购人出具相当于合同70%金额的合格增值税专用发票。
试运行验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的试运行验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
尾款：供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10%，，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
注：如分批次供货，则分批支付款项。
	否

	34 
	★
	原厂服务维保要求
	巡检要求
	每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	35 
	★
	供应商服务维保要求
	巡检要求
	配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	36 
	★
	原厂服务维保要求
	版本评估
	每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	37 
	#
	供应商服务维保要求
	版本评估
	配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	38 
	★
	原厂服务维保要求
	加固评估
	每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	39 
	#
	供应商服务维保要求
	加固评估
	配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	40 
	#
	原厂服务
	培训服务
	培训服务：根据采购人要求，根据采购人现有网络架构，搭建模拟实验环境，每年至少提供1次免费的相关技术培训
	否

	41 
	#
	原厂服务
	故障案例分享
	故障案例分享：根据采购人要求，每年至少提供4次业内相关故障案例分享
	否

	42 
	★
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量
	否

	43 
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得采购人的同意；
	否

	44 
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进
	否

	45 
	★
	安全合规
	安全合规
	禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚
	否

	46 
	#
	安全合规
	安全合规
	应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。
	否

	47 
	★
	原厂服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	48 
	★
	原厂服务
	故障报告
	在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	49 
	#
	供应商服务
	故障报告
	配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	50 
	★
	供应商服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	51 
	★
	供应商服务
	维保责任
	供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任
	否

	52 
	★
	供应商服务
	维保内容
	对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函
	否






包7
1.技术要求
品目1：万兆光口交换机-数据中心云SDN网络（台）
本技术要求共有“★”指标39项，“#”指标44项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4.8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥520K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥8M，IPv6路由表容量≥4M
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1500K,IPv6转发表容量（FIB）≥750K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配10GE光口≥48，100GE端口≥8
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模 块
	实配4个40G单模10km光接口模块LC
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化交流电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥3，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN，单端口支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	其他要求
	可靠性
	数据面故障快速自愈
	支持数据面故障快速自愈DPFR，收敛时间小于1ms
	否

	82 
	★
	其他要求
	可靠性
	静默故障识别
	支持静默故障识别（DPCF）
	否

	83 
	★
	其他要求
	可靠性
	国密MacSec
	支持MacSec国密加密
	否

	84 
	★
	其他要求
	可靠性
	CPU保护
	支持CPU保护
	否

	85 
	★
	其他要求
	可靠性
	闪启
	支持闪启技术，在设备重启是保持网络业务连续，收敛时间小于6s
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	License
	以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License及设备包含SDN License
	否

	87 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华为设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	88 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	89 
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华为SDN控制器直接管理 。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	90 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否



品目2：25G光口交换机-数据中心云SDN网络（台）
本技术要求共有“★”指标39项，“#”指标44项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2400Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥650K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥8M，IPv6路由表容量≥4M
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1500K,IPv6转发表容量（FIB）≥750K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	★
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配25GE光口≥48，200GE端口≥8
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模 块
	实配4个10G单模10km光接口模块，4个10G单模40km光接口模块，4个25G单模10km光接口模块，8个40G单模10km光接口模块LC
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥5，支持前/后通风，风道可调
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN，单端口支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供有效期内的电信设备进网许可证

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	其他要求
	可靠性
	数据面故障快速自愈
	支持数据面故障快速自愈DPFR，收敛时间小于1ms
	否

	82 
	★
	其他要求
	可靠性
	静默故障识别
	支持静默故障识别（DPCF）
	否

	83 
	★
	其他要求
	可靠性
	国密MacSec
	支持MacSec国密加密
	否

	84 
	★
	其他要求
	可靠性
	CPU保护
	支持CPU保护
	否

	85 
	★
	其他要求
	可靠性
	闪启
	支持闪启技术，在设备重启是保持网络业务连续，收敛时间小于6s
	否

	86 
	★
	其他要求
	其他要求
	License
	以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License及设备包含SDN License
	否

	87 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华为设备）架构，供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。
投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	88 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。
	否

	89 
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华为SDN控制器直接管理 。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	90 
	★
	其他要求
	其他要求
	维保服务及维保期要求
	提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。维保期从试运行验收合格之次日起算。
	否



品目3：交换机11（台）
共有“★”指标31项，“#”指标47项，“△”指标0项。
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥800K，IPv6路由表容量≥800K
	否

	5
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥80K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个25GE光接口，6个100GE光接口
	否

	10
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、DRR、PQ+DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3.3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠及M-LAG
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	其他要求
	其他要求
	SDN网络兼容性要求
	本次采购设备用于银联商务的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联商务生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被华为SDN控制器直接管理。供应商须提供案例证明或者详细的解决方案，其中该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。
	否




品目4：光口交换机（台）
本技术要求共有“★”指标34项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥1600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥256K，IPv6路由表容量≥128K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个10G/25G以太网接口，支持≥8个40G或100G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配56个10G多模光接口模块及配套线缆、实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G单模光接口模块及配套线缆、实配1个40G多模光接口模块及配套线缆、实配1个100G单模2km光接口模块及配套线缆、实配5个100G多模光接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥64条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	其他要求
	其他要求
	网络兼容性
	本次采购设备用于银联金卡核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联金卡生产网络现有的网络架构。
兼容银联金卡现有网络设备（含交换机、光模块），包括但不限于：端口协商、VLAN、生成树（支持 VBST/RSTP/MSTP）、链路聚合（LACP）、VRRP、OSPF/BGP 等协议互通，无任何功能降级或不稳定现象。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)

	82 
	★
	其他要求
	其他要求
	网管平台的兼容性要求
	设备须支持 iMaster NCE/SNMPv3/CLI统一管理，能纳入现有运维平台，支持相同命令行风格、相同告警格式、相同配置模板导入导出，不得新增独立管理系统。
	是。投标人提供案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)证明满足兼容性或解决方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函)



品目5：千兆交换机（台）
本技术要求共有“★”指标32项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥128K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥64K，IPv6路由表容量≥32K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥64K,IPv6转发表容量（FIB）≥32K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持≥48个1G以太网接口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配10个10G多模光接口模块及配套线缆、实配48个1G电接口模块及配套线缆
	否

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥32条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现；
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	★
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model，满足银联网络参数管理平台纳管要求
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制，支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态，支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出，支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目6：28口千兆交换机（台）
本技术要求共有“★”指标31项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥320K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥80K，IPv6路由表容量≥40K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥80K,IPv6转发表容量（FIB）≥40K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配1GE电口≥28，10GE光口≥4
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个1G电接口模块及配套线缆
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥16条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ及类似实现方式队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤100ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目7：48口千兆交换机（台）
本技术要求共有“★”指标31项，“#”指标46项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥600Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥320K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥80K，IPv6路由表容量≥40K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥80K,IPv6转发表容量（FIB）≥40K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配1GE电口≥48，10GE光口≥4
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配1个10G单模光接口模块及配套线缆、实配1个1G电接口模块及配套线缆
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电/48V直流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥16条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ及类似实现方式队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤100ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证/Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	




品目8：路由器（台）
本技术要求共有“★”指标33项，“#”指标3项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	盒式设备，整机高度≤1U
	否

	2
	
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	不涉及
	

	3
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务插槽数量
	整机支持子卡槽位数≥2个；；业务板卡应分布于独立物理槽位
	否

	4
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	5
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	设备支持10GE/GE/FE、 E1/CE1等接口模块
	否

	6
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流电源供电口≥1个
	否

	7
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	支持内置AC交流供电
	否

	8
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	内置风扇，风冷散热
	否

	9
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥2GB
	否

	10
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥105Gbps；包转发能力≥40Mpps
	否

	11
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	12
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥200K；
IPv6路由表容量≥200K
	否

	13
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥200K；
IPv6转发表容量（FIB）≥200K
	否

	14
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥32
	否

	15
	★
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	每台配置【单模SFP+】模块≥2个
	否

	16
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	17
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	18
	
	功能要求
	功能要求
	无线管理要求
	不涉及
	

	19
	#
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持32个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）
	否

	20
	#
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、以太网链路聚合、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	21
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由、Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性
	否

	22
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	23
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	24
	★
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持GRE、IPSec VPN、MCE、L2TP VPN、L2TPv3、VXLAN、Eth over GRE、DSVPN、V6 over V4、V4 over V6
	否

	25
	★
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	26
	★
	功能要求
	
	登录方式
	支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	27
	★
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	28
	★
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	29
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	30
	
	安全要求
	安全要求
	功能配置
	不涉及
	

	32
	★
	安全要求
	安全要求
	安全特性
	支持用户、用户组安全策略
	否

	33
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	34
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可且商用满1年
	是。提供有效期内的《电信设备进网许可》

	35
	★
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	实配基于国家密码局发布的国密算法
	否

	36
	★
	安全要求
	核心芯片要求
	核心芯片要求
	CPU核心处理器为国内自主研发设计
	否

	37
	★
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	本次采购设备用于现有网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容采购人现有的网络架构。供应商须提供详细的解决方案，该解决方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	否

	38
	★
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用统一帐户管理系统的管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行
	否

	39
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	40
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否



2.商务要求
A、服务要求（适用品目1、2）
本商务要求共有“★”指标26项，“#”指标25项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点: 
上海收货地址1
地址：上海市浦东新区日阪路91号
邮编：200131

上海收货地址2
地址：上海市浦东新区华京路6号
邮编：200131

上海收货地址3
地址：上海市浦东新区顾唐路1699号
邮编：201201

上海收货地址4
地址：上海市松江区洞薛路168号
邮编：201619

合肥收货地址1
地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路30号
邮编：230022

具体地址以供货通知为准
	否

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商或供应商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入3个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后5个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	验收要求
	包括验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准等内容，验收时间分为到货验收、试运行验收、维保服务验收阶段，验收主体、验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准与采购实施计划的履约验收方案保持一致
	否

	11
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24小时维保服务,维保期自试运行验收合格之次日起计算；
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。
	否

	13
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少10名，其中上海具有至少3名以上获得原厂认证，提供原厂认证人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供二线支持工程师人员姓名、在职证明、联系方式
原厂指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
原厂在上海分别至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。
由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；
二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件

	15
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂或供应商须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	原厂提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂和供应商应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18
	
	维保要求
	现场备件
	不涉及
	

	19
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。
如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
	否

	20
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂或供应商需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，原厂或供应商需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂和供应商应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，原厂应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂应及时提供免费支持和满足
	否

	23
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供版本评估报告。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是。
提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是。
提供承诺书

	26
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。
提供承诺书

	27
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。
提供授权书和服务承诺函

	29
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是。
投标人应提供总体技术方案。

	30
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是。
投标人应提供售后服务方案。

	31
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南/产品配置手册/产品使用说明书
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自 2023 年 6月 1日至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量。
	否

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	预付款：合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
进度款: 到货验收合格，采购人收到双方项目负责人签署的到货验收合格报告后，10个工作日内供应商向采购人出具相当于合同70%金额的合格增值税专用发票。
试运行验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的试运行验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
尾款：供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10%，，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
注：如分批次供货，则分批支付款项。
	否

	34
	★
	原厂服务维保要求
	巡检要求
	每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	35
	★
	供应商服务维保要求
	巡检要求
	配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。
	否

	36
	★
	原厂服务维保要求
	版本评估
	每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	37
	#
	供应商服务维保要求
	版本评估
	配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。
	否

	38
	★
	原厂服务维保要求
	加固评估
	每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	39
	#
	供应商服务维保要求
	加固评估
	配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。
	否

	40
	#
	原厂服务
	培训服务
	培训服务：根据采购人要求，根据采购人现有网络架构，搭建模拟实验环境，每年至少提供1次免费的相关技术培训
	否

	41
	#
	原厂服务
	故障案例分享
	故障案例分享：根据采购人要求，每年至少提供4次业内相关故障案例分享
	否

	42
	★
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量
	否

	43
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得采购人的同意；
	否

	44
	#
	供应商服务团队要求
	服务团队人员配置
	服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进
	否

	45
	★
	安全合规
	安全合规
	禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚
	否

	46
	#
	安全合规
	安全合规
	应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。
	否

	47
	★
	原厂服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	48
	★
	原厂服务
	故障报告
	在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	49
	#
	供应商服务
	故障报告
	配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。
	否

	50
	★
	供应商服务
	支持能力要求
	在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故
	否

	51
	★
	供应商服务
	维保责任
	供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任
	否

	52
	★
	供应商服务
	维保内容
	对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函
	否





A、服务要求（适用品目3）
本商务要求共有“★”指标 16 项，“#”指标 17 项，“△”指标  项。

	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:中华人民共和国范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入1个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的授权下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	1 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收阶段、验收时间地点、验收标准、验收程序等内容，验收阶段分为【到货验收、投产验收】等阶段。
到货验收时间为【自到货之日起起10个工作日内完成】，投产验收时间为【自1个月试运行期满后10个工作日内完成】。
验收地点以招标人要求为准，验收标准及内容与采购实施计划的履约验收方案保持一致。
	

	10
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24×4小时维保服务,维保期自投产验收合格之日起计算
	否

	11
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	12
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	13
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂或供应商针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少10名，其中上海和武汉具有至少3名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、身份证复印件、简历。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。
原厂或供应商在上海和武汉分别至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供人员姓名、身份证复印件、简历、原厂认证证书。

	14
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂和供应商须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	15
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	原厂和供应商提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在4小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在3个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	16
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	17
	★
	维保要求
	现场备件
	原厂根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告
	否

	18
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。
如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备。
本次采购设备，如运行过程中7天内出现3次未知原因宕机，在采购人提出要求时,原厂商须实施整机替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	19
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	20
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，供应商需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	21
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过1个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前1个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，原厂应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂应及时提供免费支持和满足
	否

	22
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供升级方案。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	23
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	24
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是。提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	
否

	26
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	27
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	
是。需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。

	28
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是。提供总体技术方案。

	29
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是。提供售后服务方案。

	30
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品同品牌同型号产品的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量
	是。提供销售案例。

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、投产验收后付款、质保期结束后尾款】。
预付款：合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的30%
投产验收后付款：投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的60%
质保期结束后尾款：供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的10%
	否







A、服务要求（适用品目4）
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标17项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【北京】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	
	包括【验收阶段、验收时间地点、验收标准、验收程序】等内容，验收阶段分为【到货验收、投产验收、最终验收】等阶段，验收标准及内容【与采购实施计划的履约验收方案保持一致】
	否

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【3】年【5×8×4】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13 
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【5×8】小时实时在线技术支持
	否

	
	
	
	
	原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
	

	
	
	
	
	供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【北京】具有至少【1】名，其中【北京】具有至少【1】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
	是，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】

	
	
	
	
	【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【5×8】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
	

	
	
	
	
	【原厂和供应商】在【北京】至少【1】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	

	15
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【5×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【4】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【8】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
	否

	
	
	
	
	供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
	

	
	
	
	
	针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
	

	
	
	
	
	对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
	否

	
	
	
	
	在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	

	18
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【5×8×NBD】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场

	否

	
	
	
	
	【对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达】
	

	
	
	
	
	【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日
	

	
	
	
	
	
	

	20
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21
	
	维保要求
	巡检要求
	不涉及
	

	22 
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
	否

	
	
	
	
	对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
	

	
	
	
	
	维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	

	23 
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【3】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【3】年
	是。提供承诺书

	26
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。提供承诺书

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	否

	33 
	#
	其他
	设备移机
	原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。
	否

	34
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、进度款、尾款】。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付货物总价的30%
进度款:投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付货物总价的60%
尾款：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付货物总价的[10]%
	否




A、服务要求（适用品目5）
本商务要求共有“★”指标16项，“#”指标17项，“△”指标0项

	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2 
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3 
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【3】个月试运行期
	否

	4 
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5 
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6 
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7 
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8 
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9 
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收阶段、验收时间地点、验收标准、验收程序】等内容，验收地点为【上海】，验收标准及内容【与履约验收方案保持一致】
	否

	11 
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【3】年【7×24×4】小时维保服务,维保期自【到货验收合格】之【次日】起计算
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【7×24】小时实时在线技术支持
原厂须具备【7×24】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14 
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	【原厂】针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师【上海】具有至少【5】名，其中【上海】具有至少【3】名以上获得原厂认证，提供【人员姓名、身份证复印件、简历】。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供【人员姓名、联系方式、在职证明】
【原厂和供应商】指定【1】名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，【7×24】小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知
【原厂和供应商】在【上海】至少【2】名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求【3】个工作日内，客户经理需要现场监督改进。【3】个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是，提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式的材料复印件。

	15 
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16 
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【7×24】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17 
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18 
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19 
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【7×24×4】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
	否

	20 
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（如春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，【原厂】需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	21
	#
	维保要求
	巡检要求
	【重要保障时期（如春节、国庆节、劳动节、网络促销、重大活动）前及时根据采购人需求】，【原厂】需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	22
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24 
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【3】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25 
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【3】年
	是。提供承诺书

	26 
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。提供承诺书

	27 
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28 
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29 
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、相关线缆提供及综合布线、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30 
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31 
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32 
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	是，提供销售案例

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、进度款、尾款】。
预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%
进度款:到货验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的到货验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%
尾款：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的10%
	否





A、服务要求（适用品目6、7、8）
本商务要求共有“★”指标15项，“#”指标16项，“△”指标0项
	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的【20】个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:【上海、黄山】范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	否

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的【原厂商】安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入【1】个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后【3】个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的【复核或授权】下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	10
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收时间、验收方式、验收程序、验收内容、验收标准】等内容，具体按照“履约验收方案”
	否

	11
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂【5】年【5×8】小时维保服务,维保期自【投产验收合格】之【次日】起计算
	否

	12
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。【供应商应提供存储介质不返还服务】。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	13
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供【5×8】小时实时在线技术支持
原厂须具备【5×8】小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	14
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂或供应商针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少1名，其中上海具有至少1名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、身份证复印件、简历。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，5×8小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。
原厂和供应商在上海至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供人员姓名、身份证复印件、简历、原厂认证证书。

	15
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	【原厂】须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	16
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	【原厂和供应商】提供属地现场技术支持和服务的工程师须【5×8】小时接听采购人电话，接到支持需求必须在【30】分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，【2】小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，【4】小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【24】小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求【原厂】在【5】个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，【原厂】需在【3】个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，【原厂和供应商】应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	17
	★
	维保要求
	方案咨询
	【原厂和供应商】应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	18
	★
	维保要求
	现场备件
	【原厂】根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。
	否

	19
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	【原厂】支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供【5×8×NBD】相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场
【对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达】
【如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备】
注：NBD代表下一个工作日
	否

	20
	
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	不涉及
	

	21
	
	维保要求
	巡检要求
	不涉及
	

	22
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	【原厂和供应商】应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过【6】个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作
对于产品过期EOL(End of life)，【原厂】须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），【原厂】须提前【6】个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，【供应商】应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，【原厂和供应商】应及时提供免费支持和满足
	否

	23
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供【版本评估报告】。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	24
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供【5】年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于【5】年
	是。提供承诺书

	26
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	是。提供承诺书

	27
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	28
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	是。提供授权书和承诺函

	29
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括【实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持】等内容
	是。提供总体技术方案

	30
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括【服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划】等内容
	是。提供售后服务方案

	31
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含【安装指南/产品配置手册/产品使用说明书】
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【 2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品【同品牌同型号产品】的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于【本次采购数量】
	否

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	预付款：合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的30%。
进度款:投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60%。
尾款：卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的[10]%。
	否





包8
1.技术要求
本技术要求中各品目指标情况如下：
品目一共有“★”指标31项，“#”指标51项，“△”指标0项；
品目二共有“★”指标30项，“#”指标51项，“△”指标0项；
品目三共有“★”指标30项，“#”指标47项，“△”指标0项；
品目四共有“★”指标45项，“#”指标47项，“△”指标0项；
品目五共有“★”指标30项，“#”指标42项，“△”指标0项；
品目六共有“★”指标32项，“#”指标43项，“△”指标0项；
品目七共有“★”指标42项，“#”指标39项，“△”指标0项；
品目八共有“★”指标27项，“#”指标37项，“△”指标0项；
品目九共有“★”指标27项，“#”指标37项，“△”指标0项；
品目十共有“★”指标27项，“#”指标37项，“△”指标0项；
品目十一共有“★”指标47项，“#”指标16项，“△”指标0项；
品目十二共有“★”指标34项，“#”指标3项，“△”指标0项；
品目十三共有“★”指标33项，“#”指标3项，“△”指标0项；
品目十四共有“★”指标40项，“#”指标46项，“△”指标0项；

1. 品目1：交换机1（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥16Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥4800Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发（数据包≤400字节）
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥655K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥1500K，IPv6路由表容量≥750K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1500K,IPv6转发表容量（FIB）≥750K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤2U，支持四个半宽灵活插卡；五种插卡自由灵活组合
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥32个100GE光接口
	否

	10 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配150个100GE QSFP28光接口模块MPO
	否

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持240V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	#
	其他要求
	可靠性
	指示灯
	远程运维ID指示灯
	否

	82 
	#
	其他要求
	可靠性
	国密MacSec
	支持MacSec国密加密
	否

	83 
	#
	其他要求
	可靠性
	数据面故障快速自愈
	支持数据面故障快速自愈DPFR
	否

	84 
	#
	其他要求
	可靠性
	静默故障识别
	支持静默故障识别（DPCF）
	否


2. 品目2：交换机2（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥256K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥800K，IPv6路由表容量≥800K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥80K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个25GE光接口，6个100GE光接口
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3.3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠及M-LAG
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持MACSEC 加密
	否

	51 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	＃
	其他要求
	可靠性
	运维管理
	支持基于命令行的配置回滚
	否

	82 
	＃
	其他要求
	可靠性
	运维管理
	支持全网路径探测
	否

	83 
	＃
	其他要求
	可靠性
	运维管理
	支持ERSPAN增强
	否

	84 
	＃
	其他要求
	特性
	DC特性
	支持VXLAN over IPv6
	否


3. 品目3：交换机3（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2.4Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥672Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥330K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥2048K，IPv6路由表容量≥80K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥256K,IPv6转发表容量（FIB）≥128K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU 交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个千兆以太网接口，8个25GE光接口
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持240V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	
	硬件要求
	风扇
	风扇
	不涉及
	

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥16条
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持软件BFD，要求检测间隔≤50ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠及M-LAG
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许 可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	#
	其他要求
	可靠性
	独立蓝色ID指示灯
	主控支持独立蓝色ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置；
	否

	82 
	#
	其他要求
	可靠性
	用户管理
	支持不管用户身处何地、使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络访问策略
	否

	83 
	#
	其他要求
	可靠性
	安全功能
	支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的
	否

	84 
	#
	其他要求
	可靠性
	VxLAN
	支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持集中式和分布式VxLAN组网
	否


4. 品目4：交换机4（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥900Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥230000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发（数据包≤209字节）
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥16M，IPv6路由表容量≥8M
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥1024K,IPv6转发表容量（FIB）≥512K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥64K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤10U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用正交CLOS架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥4个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥36端口GE、10GE、25GE、40GE、100GE、400GE接口业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配1块≥36端口100GE接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	★
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	交换网板槽位数量≥6个，实配交换网板数量≥6个，交换网板支持N+M冗余备份
	否

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配32个100G单模光接口模块MPO、实配2个万兆单模模块
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持并实配电源模块数量≥6个
	

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块N+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	★
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、交换网板、业务板、接口模块、电源模块、风扇模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块、风扇模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥128条
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像
	否

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	57 
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能，升级过程中网络连接性不受影响，升级过程无丢包
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	★
	其他要求
	
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	79 
	★
	其他要求
	
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	#
	其他要求
	
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	82 
	★
	其他要求
	
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	83 
	★
	其他要求
	
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	
	网络关键设备要求
	按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求。
	是。提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络关键设备安全检测证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》的证书复印件或者承诺函

	87 
	#
	其他要求
	
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	88 
	
	其他要求
	
	技术方案
	不涉及
	

	89 
	#
	功能要求
	可靠性
	可靠性
	支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等)
	否

	90 
	#
	其他要求
	可靠性
	数据面故障快速自愈
	支持数据面故障快速自愈DPFR
	否

	91 
	#
	其他要求
	可靠性
	静默故障识别
	支持静默故障识别（DPCF）
	否

	92 
	#
	其他要求
	可靠性
	国密MacSec
	支持MacSec国密加密
	否

	93 
	#
	其他要求
	可靠性
	CPU保护
	支持CPU保护
	否


5. 品目5：交换机5（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥4.8Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2000Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥704K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥768K，IPv6路由表容量≥256K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥768K,IPv6转发表容量（FIB）≥256K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配10GE光口≥48，100GE端口≥8
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥5
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN，
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ队列调度方式
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	
	支持ACL；支持微分段，微分段支持≥65535个组，支持≥131060个成员
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	★
	功能要求
	
	
	支持 SLICE 切片功能
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤3ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	
	支持全端口256bits MACsec加密
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议；支持PTP，支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	是。
提供入网许可证复印件

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	



6. 品目6：交换机6（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥2.4Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥672Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发；端口平均转发时延＜2us；
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥320K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥80K，IPv6路由表容量≥40K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥80K,IPv6转发表容量（FIB）≥40K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配1GE电口≥28（其中4个为千兆combo口），10GE光口≥8
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13 
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥2
	否

	14 
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15 
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16 
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	27 
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28 
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤100ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	★
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备；支持MOD芯片内部丢包镜像
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法
	否

	51 
	★
	功能要求
	
	
	支持 256 位全端口 MACSEC 加密
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议；支持PTP时钟同步；PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	不涉及
	

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	74 
	
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	不涉及
	

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	★
	硬件要求
	业务槽位
	业务槽位
	设备业务插槽数≥1
	否

	82 
	★
	硬件要求
	
	
	可扩展支持万兆光板卡、25G光板卡；整机最大可扩展至16个万兆光接口
	否




7. 品目7：交换机7（台）
	[bookmark: _Hlk231338030]序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥68Tbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥51200Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	设备端口满配时，支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥762K，IPv6路由表容量≥262K
	否

	5 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥762K,IPv6转发表容量（FIB）≥262K
	否

	6 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥704K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	框式设备，整机高度≤5U
	否

	9 
	#
	硬件要求
	硬件架构
	硬件架构
	采用冗余主控架构
	否

	10 
	★
	硬件要求
	业务板
	业务板槽位
	业务板槽位数量≥3个
	否

	11 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	支持≥48端口千兆接口业务板，≥48端口10G接口业务板，支持≥16端口40G接口业务板等，板卡类型支持全宽业务板
	否

	12 
	★
	硬件要求
	
	业务板接口
	实配1块≥48端口10G光接口业务板及2块≥48端口千兆电接口业务板
	否

	13 
	#
	硬件要求
	主控板
	主控板槽位
	主控板槽位数量≥2个
	否

	14 
	★
	硬件要求
	
	主控板备份机制
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	15 
	
	硬件要求
	交换网板
	交换网板
	不涉及
	

	16 
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	配置48个万兆光接口模块
	否

	17 
	★
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持交流供电 
	否

	18 
	★
	硬件要求
	
	电源数量
	支持并实配电源模块数量≥2个
	

	19 
	★
	硬件要求
	
	电源冗余机制
	支持电源模块1+1冗余，任意50%电源模块故障或单路市电中断时，设备仍可满载运行且业务不中断
	否

	20 
	
	硬件要求
	风扇
	风扇
	不涉及
	

	21 
	★
	硬件要求
	可靠性
	热插拔要求
	支持主控板、接口模块、电源模块的热插拔
	否

	22 
	★
	硬件要求
	
	
	支持电源模块热插拔时业务不中断
	否

	23 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	24 
	#
	功能要求
	
	
	支持VLAN，全局支持4K个VLAN
	否

	25 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	26 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	27 
	★
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	28 
	★
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	29 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	30 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	31 
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	32 
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由
	否

	33 
	★
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	34 
	★
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ队列调度方式
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	44 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	45 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	47 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	48 
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤100ms
	否

	49 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	50 
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术、一虚多技术、多虚一技术和一虚多技术配合；支持四虚一、支持16条40G堆叠链路、堆叠带宽能达到双向1.28T、支持最大9个虚拟交换机
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	51 
	★
	功能要求
	
	镜像功能
	支持端口流量镜像；支持基于端口的M:N模型的流量镜像功能，M:N模型下最大M口规格为575，N口规格为575，支持同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	53 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	55 
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	56 
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法；支持通过扩展插卡的方式提供FW和IPS等功能，提供L2-L7层的流量安全防护能力。
	否

	57 
	★
	功能要求
	
	
	支持 256 位全端口 MACSEC 加密
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	60 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	61 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整，支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算HASH路径
	否

	62 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	63 
	#
	功能要求
	
	软件升级
	实配ISSU或类似功能
	否

	64 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议、Yang model
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	67 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V1、V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	68 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、带外管理口管理，支持Console、Telnet、SSHv2方式登录，可对远程管理地址进行访问控制
	否

	69 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议；支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能
	是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	70 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持Syslog格式的日志输出
	否

	71 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	72 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	73 
	#
	功能要求
	
	
	支持不重启设备情况下基于命令行的配置回滚
	否

	74 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	75 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	76 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	78 
	
	其他要求
	
	供货保障
	不涉及
	

	79 
	★
	其他要求
	
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	80 
	★
	其他要求
	
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	81 
	
	其他要求
	
	关键芯片成熟度
	不涉及
	

	82 
	
	其他要求
	
	配置方案
	不涉及
	

	83 
	★
	其他要求
	
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线，电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	84 
	★
	其他要求
	
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	85 
	★
	其他要求
	
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	86 
	★
	其他要求
	
	网络关键设备要求
	按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求。
	是。提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络关键设备安全检测证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》的证书复印件或者承诺函

	87 
	
	其他要求
	
	产品成熟度
	不涉及
	

	88 
	
	其他要求
	
	技术方案
	不涉及
	




8. 品目8：交换机8（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥670Gbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥200Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥32K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4K，IPv6路由表容量≥1K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥4K,IPv6转发表容量（FIB）≥2K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥48个千兆以太网接口，4个10GE SFP+光端口
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持240V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥1个电源
	否

	13 
	
	硬件要求
	风扇
	风扇
	不涉及
	

	14 
	
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	不涉及
	

	15 
	
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	不涉及
	

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	26 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	27 
	
	功能要求
	
	VXLAN功能
	不涉及
	

	28 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	29 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	30 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	31 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持软件BFD，要求检测间隔≤50ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	50 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	#
	其他要求
	可靠性
	智能运维
	支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	否


9. 品目9：交换机9（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥670Gbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥170Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥32K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4K，IPv6路由表容量≥1K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥4K,IPv6转发表容量（FIB）≥2K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥24个千兆以太网接口，4个10GE SFP+光端口
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持240V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥1个电源
	否

	13 
	
	硬件要求
	风扇
	风扇
	不涉及
	

	14 
	
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	不涉及
	

	15 
	
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	不涉及
	

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	26 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	27 
	
	功能要求
	
	VXLAN功能
	不涉及
	

	28 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	29 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	30 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	31 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持软件BFD，要求检测间隔≤50ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	50 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	#
	其他要求
	可靠性
	智能运维
	支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	否


10. 品目10：交换机10（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1 
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥670Gbps
	否

	2 
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥170Mpps
	否

	3 
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发
	否

	4 
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥32K
	否

	5 
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥4K，IPv6路由表容量≥1K
	否

	6 
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥4K,IPv6转发表容量（FIB）≥2K
	否

	7 
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括CPU交换芯片等
	否

	8 
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度≤1U
	否

	9 
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配≥24个千兆以太网接口，4个10GE SFP+光端口，支持POE+
	否

	10 
	
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	不涉及
	

	11 
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持240V交流供电
	否

	12 
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥1个电源
	否

	13 
	
	硬件要求
	风扇
	风扇
	不涉及
	

	14 
	
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	不涉及
	

	15 
	
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	不涉及
	

	16 
	
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	不涉及
	

	17 
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18 
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4K个VLAN，单端口支持4K个VLAN
	否

	19 
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20 
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21 
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22 
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23 
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24 
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	26 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	27 
	
	功能要求
	
	VXLAN功能
	不涉及
	

	28 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	29 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	30 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	31 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	32 
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33 
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34 
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35 
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36 
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37 
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护、TC-BPDU保护
	否

	38 
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39 
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40 
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41 
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42 
	#
	功能要求
	
	
	支持软件BFD，要求检测间隔≤50ms
	否

	43 
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44 
	★
	功能要求
	
	
	支持堆叠
	否

	45 
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持端口流量镜像
	否

	46 
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47 
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius认证、Tacacs+认证
	否

	48 
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	50 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	51 
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	52 
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53 
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54 
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55 
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56 
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57 
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58 
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59 
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60 
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61 
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62 
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63 
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64 
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65 
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66 
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67 
	★
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证
	否

	68 
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69 
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70 
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72 
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73 
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括CPU交换芯片
	否

	74 
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75 
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76 
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77 
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78 
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79 
	#
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	供应商所投产品的商用时间至少在1年以上（自所投产品首次通过中华人民共和国工业和信息化部入网检测并获得电信设备进网许可证的时间起算）
	否

	80 
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81 
	#
	其他要求
	可靠性
	智能运维
	支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	否


11. 品目11：路由器1（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	框式设备，整机高度≤4U
	否

	2
	★
	产品规格
	
	架构要求
	冗余双主控，且主控、转发物理分离，业务插槽≥6个（主控、风扇、电源、其他扣卡等槽位不计入业务槽位之内）
	否

	3
	★
	产品规格
	
	热插拔要求
	支持控制板业务不中断热插拔，插拔、替换过程不影响业务连续性
	否

	4
	★
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	支持并配置主控板1+1备份，支持通过命令手动切换主控板主备状态
	否

	5
	
	产品规格
	交换网板要求
	交换网板
	不涉及
	

	6
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务板接口
	[bookmark: OLE_LINK1]支持整机固定接口配置25GE光≥4、10GE光≥16、GE电≥16，业务板卡应分布于独立物理槽位， 
	否

	7
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	8
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	设备支持25GE，10GE，GE，FE、155M POS，622M POS，155M CPOS， E1，CE1等接口模块
	否

	9
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流电源模块≥4个
	否

	10
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	采用N+1或N+M冗余架构，任意50%电源故障时设备满载运行不中断，支持负载均流与在线替换
	否

	11
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	后出风设计 
	否

	12
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥4GB
	否

	13
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥670Gbps；
包转发能力≥360Mpps
	否

	14
	
	性能要求
	
	槽位带宽要求
	不涉及
	

	15
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	16
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥1500K；
IPv6路由表容量≥1500K
	否

	17
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥1500K；
IPv6转发表容量（FIB）≥1500K
	否

	18
	★
	性能要求
	
	SRv6隧道数量
	整机SRv6 Policy隧道数≥1024
	否

	19
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥1024
	否

	20
	
	板卡要求
	板卡配置要求
	板卡数量要求
	不涉及
	

	21
	
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	不涉及
	

	22
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	支持ISIS for SRv6；支持G-SRv6头压缩功能，减少报文头部开销；
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持SRv6-Policy基于时延、带宽、丢包率等调优能力
	

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持TI-LFA FRR for SRv6，倒换时间均≤50ms
	否

	27
	#
	功能要求
	
	
	支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能
	否

	28
	★
	功能要求
	
	IPV6+功能要求
	支持SRv6 TE policy的ping、tracert功能，以实现设备基本运维能力；满足IPv6+技术演进需求，所投主机具备IPv6+能力，要求提供IPv6+ Ready 2.0 以及IPv6+ 2.0 Advanced双认证
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持L2VPN over SRv6 policy 
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	对SRv6进行非等值算路，自动或者手动设置权重，实现多条路径负载分担
	否

	31
	★
	功能要求
	
	随流检测要求
	[bookmark: OLE_LINK3]支持随流的性能检测技术
	否

	32
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	33
	
	功能要求
	功能要求
	功能和功能板卡配置
	不涉及
	

	34
	★
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持2048个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）；支持FlexE，且最小粒度支持10M；
硬件IPv6支持：本项目所有实配端口均需硬件化支持IPv6单播和组播流量的转发
	否

	35
	★
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	36
	★
	功能要求
	
	
	支持BFD
	否

	37
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由，Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术 
	否

	38
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	39
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	完善的HQoS 机制，每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	提供精确的流量监管和流量整形功能
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	提供定义复杂规则的功能，支持流细粒度鉴别
	否

	43
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	44
	
	功能要求
	
	
	不涉及
	

	45
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)；支持NAT66
	否

	46
	★
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持MPLS TE， MPLS、BGP VPN 
	否

	47
	#
	功能要求
	
	
	支持三种跨域实现方式，支持与Internet 业务集成
	否

	48
	#
	功能要求
	
	
	支持MPLS L2 VPN，多种二层VPN 技术，支持异种介质互联
	否

	49
	#
	功能要求
	
	
	支持组播VPN
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持MPLS-TP
	否

	51
	★
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	52
	#
	功能要求
	
	登录方式
	管理口支持单独VRF，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	53
	★
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS+方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	54
	★
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	55
	#
	功能要求
	
	自动化管理
	支持Auto-Config
	否

	56
	★
	功能要求
	
	流量分析采集和数据输出要求
	实配基于硬件实现的Netstream，sFlow流量采集和数据输出功能
	否

	57
	★
	可靠性要求
	设备可靠性
	在线业务升级要求
	支持通过堆叠提供网关设备级的冗余，实现在线业务升级
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	58
	★
	可靠性要求
	
	冗余网关协议要求
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡协议VRRP
	否

	59
	#
	可靠性要求
	
	配置自动备份
	提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器
	否

	60
	★
	可靠性要求
	
	链路关键路径
	支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控
	否

	61
	★
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	支持国家密码局发布的国密算法
	否

	62
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	63
	#
	安全要求
	系统故障检测要求
	系统故障检测要求
	系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能
	否

	64
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	65
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可
	否

	66
	#
	产品要求
	序列号展示
	序列号展示
	可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致
	否

	67
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU核心处理器等
	否

	68
	
	安全要求
	网络关键设备要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	69
	
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	不涉及
	

	70
	
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	不涉及
	

	71
	★
	其他要求
	其他要求	
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	72
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	73
	★
	[bookmark: OLE_LINK4]功能要求
	功能要求
	web-cache
	支持Web cache技术，将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应，提供第三方测试报告
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	74
	★
	安全要求
	链路安全
	链路安全
	支持MACSEC保障用户业务数据在网络中的安全传输
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告


12. 品目12：路由器2（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	盒式设备，整机高度≤2U
	否

	2
	
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	不涉及
	

	3
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务插槽数量
	整机支持子卡槽位数≥8个；业务板卡应分布于独立物理槽位
	否

	4
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	5
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	整机固定接口配置1GE电口≥8，GE Combo口≥2，10GE光口≥6。设备支持10GE、GE、FE、155MPOS，CPOS，E1，CE1、支持4G或5G插卡等接口模块，设备的固定接口和扩展接口均在设备同面
	否

	6
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流电源模块≥2个
	否

	7
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	支持并配置冗余电源,并支持热插拔
	否

	8
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	支持并配置冗余风扇，后出风设计
	否

	9
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥4GB
	否

	10
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥400Gbps；包转发能力≥400Mpps
	否

	11
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	12
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥1000K；
IPv6路由表容量≥1000K
	否

	13
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥1000K；
IPv6转发表容量（FIB）≥1000K
	否

	14
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥512
	否

	15
	
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	不涉及
	

	16
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	17
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	18
	
	功能要求
	功能要求
	无线管理要求
	不涉及
	

	19
	#
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持1024个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）
	否

	20
	#
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	21
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由、Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性
	否

	22
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	23
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	24
	★
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持GRE、IPSec VPN、L2TP VPN、L2TPv3、、VXLAN、Eth over GRE、、V6 over V4、V4 over V6
	否

	25
	★
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	26
	★
	功能要求
	
	登录方式
	支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	27
	★
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	28
	★
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	29
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	30
	
	安全要求
	安全要求
	功能配置
	不涉及
	

	32
	★
	安全要求
	安全要求
	安全特性
	支持用户、用户组安全策略，
	否

	33
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	34
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可
	否

	35
	★
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	支持国家密码局发布的国密算法
	否

	36
	★
	安全要求
	核心芯片要求
	核心芯片要求
	CPU核心处理器为国内自主研发设计
	否

	37
	
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	不涉及
	

	38
	
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	不涉及
	

	39
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	40
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	41
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IPV6+功能要求
	支持OSPFv3 for SRv6功能
支持ISIS for SRv6功能
支持SRv6 Policy功能
支持EVPN L3VPN over SRv6功能
支持G-SRv6头压缩功能，减少报文头部开销
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	42
	★
	功能要求
	功能要求
	广域网优化
	支持低速WAN链路下载加速特性，提供基于WAN网络的优化能力，通过压缩技术将广域网传输的数据进行压缩，同时提升吞吐能力，来优化广域网传输能力，降低企业专线扩容成本，并提升用户网络体验
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	43
	★
	功能要求
	功能要求
	Web cache技术
	支持Web cache技术，将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应 
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	44
	★
	功能要求
	功能要求
	随流检测
	支持随流检测技术，以实现析网络流量的实时分析，帮助网络管理员及时了解网络状态和流量特征，进而优化资源分配，加快网络故障排查，识别潜在的安全威胁
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告



13. 品目13：路由器3（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	硬件要求
	设备高度要求
	盒式设备，整机高度≤1U
	否

	2
	
	产品规格
	主控模块要求
	主控模块数量
	不涉及
	

	3
	★
	产品规格
	业务槽位要求
	业务插槽数量
	整机支持子卡槽位数≥4个；业务板卡应分布于独立物理槽位
	否

	4
	★
	产品规格
	
	业务插槽扩展性要求
	支持灵活插卡，支持不同种类子卡的混插，且不影响其他板卡线速转发
	否

	5
	★
	产品规格
	
	接口类型要求
	整机固定接口配置10G≥2、GE电≥37，设备支持GE，FE， E1，CE1等接口模块，支持5G功能及子卡
	否

	6
	★
	产品规格
	电源模块要求
	电源模块数量
	支持交流电源模块≥2个
	否

	7
	★
	产品规格
	
	电源模块功能要求
	支持并配置冗余电源
	否

	8
	★
	产品规格
	风扇模块要求
	风扇模块功能要求
	支持并配置冗余风扇
	否

	9
	★
	产品规格
	内存要求
	内存容量要求
	内存≥4GB
	否

	10
	★
	性能要求
	转发性能要求
	设备处理性能
	交换容量≥274Gbps；包转发能力≥120Mpps
	否

	11
	★
	性能要求
	
	端口性能要求
	每个端口都能实现线速转发
	否

	12
	★
	性能要求
	表项规格要求
	路由表条目数量
	整机：
IPv4路由表容量≥500K；
IPv6路由表容量≥500K
	否

	13
	★
	性能要求
	
	转发表条目数量
	整机：
IPv4转发表容量（FIB）≥500K；
IPv6转发表容量（FIB）≥500K
	否

	14
	★
	性能要求
	
	bfd会话数量
	bfd会话数量≥32
	否

	15
	
	配件要求
	配件配置要求
	配件数量要求
	不涉及
	

	16
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IP协议与演进
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	17
	★
	功能要求
	
	telemetry功能要求
	支持Telemetry协议,支持通过telemetry上送获得的性能数据，可实现从设备秒级采集数据
	否

	18
	
	功能要求
	功能要求
	无线管理要求
	不涉及
	

	19
	#
	功能要求
	
	端口功能要求
	物理端口具有路由能力（可在物理端口下直接配置IP地址，物理端口支持256个子接口且每个子接口支持配置独立的IP地址）
	否

	20
	#
	功能要求
	
	BFD功能
	支持BFD功能，包括BFD for 静态路由、OSPF、ISIS、LDP、BGP、RSVP、PIM、IP-TRUNK、Eth-TRUNK、VRRP、IPv6,支持多跳BFD功能
	否

	21
	#
	功能要求
	
	链路检测功能
	提供IP、LDP、VPN、TE 快速重路由、Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS，路由协议、端口、VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性
	否

	22
	★
	功能要求
	
	QOS服务要求
	支持FIFO、PQ、WFQ、CBWFQ、LLQ等队列调度机制
	否

	23
	★
	功能要求
	
	NAT功能要求
	支持地址池方式PAT；支持地址池方式NOPAT(支持TCP,UDP,ICMP）；支持两次NAT (支持TCP,UDP,ICMP以及其他特殊协议连接)
	否

	24
	★
	功能要求
	
	VPN功能要求
	支持GRE、IPSec VPN、L2TP VPN、L2TPv3、VXLAN、Eth over GRE、V6 over V4、V4 over V6
	否

	25
	★
	功能要求
	设备管理功能要求
	端口管理要求
	支持Console口、Telnet、SSH、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	26
	★
	功能要求
	
	登录方式
	支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理
	否

	27
	★
	功能要求
	
	认证及审计要求
	支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权
	否

	28
	★
	功能要求
	
	时钟同步要求
	支持NTP时间同步
	否

	29
	★
	安全要求
	网管设备监控要求
	网管设备监控要求
	支持标准的SNMP协议，支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率、内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源状态、风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标
支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；
支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；
以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控
	否

	30
	
	安全要求
	安全要求
	功能配置
	不涉及
	

	32
	★
	安全要求
	安全要求
	安全特性
	支持用户、用户组安全策略
	否

	33
	★
	功能要求
	License
	License
	所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，采购人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常
	否

	34
	★
	产品要求
	入网许可要求
	入网许可要求
	有效期内的工信部入网许可
	否

	35
	★
	安全要求
	加密算法
	加密算法
	支持国家密码局发布的国密算法
	否

	36
	★
	安全要求
	核心芯片要求
	核心芯片要求
	CPU核心处理器为国内自主研发设计
	否

	37
	
	兼容要求
	网络兼容性要求
	网络兼容性要求
	不涉及
	

	38
	
	兼容要求
	认证系统的兼容性要求
	认证系统的兼容性要求
	不涉及
	

	39
	★
	其他要求
	其他要求
	其他要求
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	40
	★
	其他要求
	
	
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	41
	★
	功能要求
	IP协议要求
	IPV6+功能要求
	支持OSPFv3 for SRv6功能
支持ISIS for SRv6功能
支持SRv6 Policy功能
支持EVPN L3VPN over SRv6功能
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	42
	★
	功能要求
	功能要求
	广域网优化
	支持低速WAN链路下载加速特性，提供基于WAN网络的优化能力，通过压缩技术将广域网传输的数据进行压缩，同时提升吞吐能力，来优化广域网传输能力，降低企业专线扩容成本，并提升用户网络体验
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告

	43
	★
	功能要求
	功能要求
	web-cache
	支持Web cache技术，将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应
	是。
提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告





14. 品目14：TAP交换机（台）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	性能要求
	交换容量
	交换容量
	整机交换吞吐量（双向）≥ 4Tbps
	否

	2
	★
	性能要求
	包转发率
	包转发率
	整机包转发率≥2900Mpps
	否

	3
	★
	性能要求
	转发性能
	转发性能
	支持所有端口全线速二层、三层转发（数据包≤64字节）
	否

	4
	★
	性能要求
	MAC地址表
	MAC地址表
	MAC地址表容量≥120K
	否

	5
	#
	性能要求
	路由表
	路由表容量
	IPv4路由表容量≥30K，IPv6路由表容量≥15K
	否

	6
	#
	性能要求
	
	转发表容量
	IPv4转发表容量（FIB）≥30K,IPv6转发表容量（FIB）≥15K
	否

	7
	★
	硬件要求
	关键芯片
	关键芯片
	产品关键芯片及操作系统须为国产品牌，关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	8
	#
	硬件要求
	硬件规格
	硬件规格
	固定接口交换机，高度1U
	否

	9
	★
	硬件要求
	接口
	接口
	支持并实配25G SFP28 端口≥48个，要求兼容10G光口、1G光口和1G光转电；100G QSFP28端口≥8个，要求兼容40G光口
	否

	10
	★
	硬件要求
	接口模块
	接口模块
	实配48个10G多模光接口模块【LC】
	否

	
	
	
	
	
	实配4个40G多模光接口模块【MPO】
	

	
	
	
	
	
	实配4个40G单模光接口模块【LC】
	

	11
	#
	硬件要求
	电源
	电源规格
	支持220V交流供电
	否

	12
	#
	硬件要求
	
	电源数量及冗余机制
	实配≥2个模块化电源，具备冗余能力
	否

	13
	#
	硬件要求
	风扇
	风扇
	支持风扇模块冗余，实配风扇模块数量≥设备可支持最大风扇模块数量
	否

	14
	#
	硬件要求
	可靠性
	接口模块热插拔
	支持接口模块热插拔
	否

	15
	#
	硬件要求
	
	电源模块热插拔
	支持电源模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	16
	#
	硬件要求
	
	风扇模块热插拔
	支持风扇模块热插拔，且热插拔时业务不中断
	否

	17
	#
	功能要求
	基本功能
	二层功能
	支持STP、RSTP、MSTP
	否

	18
	#
	功能要求
	
	
	全局支持4094个VLAN，单端口支持2000个VLAN
	否

	19
	#
	功能要求
	
	
	支持MAC地址自动学习和老化
	否

	20
	#
	功能要求
	
	
	支持源MAC地址过滤
	否

	21
	#
	功能要求
	
	
	支持巨型帧（9216 Bytes）
	否

	22
	#
	功能要求
	
	三层功能
	支持静态路由和RIP、IS-IS、OSPF、BGP等动态路由协议，支持OSPFv3、BGP4+
	否

	23
	★
	功能要求
	
	
	全功能同时支持IPv4和IPv6双栈运行
	否

	24
	★
	功能要求
	
	
	支持IPv4策略路由、IPv6策略路由
	否

	25
	★
	功能要求
	
	
	支持VRF、路由协议多实例
	否

	26
	#
	功能要求
	
	
	支持ECMP等价路由≥16条
	否

	27
	#
	功能要求
	
	VXLAN功能
	支持二层和三层VXLAN、支持分布式和集中式网关部署
	否

	28
	#
	功能要求
	
	
	支持建立IPv6 VXLAN隧道，实现不同VXLAN间IPv4、IPv6报文互访
	否

	29
	#
	功能要求
	
	
	支持对VXLAN内层报文的统计功能
	否

	30
	#
	功能要求
	
	
	支持基于ACL的VXLAN隧道IPv6报文统计
	否

	31
	#
	功能要求
	
	
	支持VXLAN Ping、Tracert检测VXLAN隧道的连通性和路径
	否

	32
	#
	功能要求
	
	QoS功能
	支持PQ、WFQ/WRR/DRR、PQ+WFQ/WRR/DRR队列调度方式
	否

	33
	#
	功能要求
	
	
	支持ACL
	否

	34
	#
	功能要求
	
	
	支持CAR中基于颜色的操作（pass、discard、remark）
	否

	35
	#
	功能要求
	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
	否

	36
	#
	功能要求
	
	
	支持流量整形
	否

	37
	#
	功能要求
	
	可靠性
	支持BPDU保护、根保护、环路保护
	否

	38
	#
	功能要求
	
	
	支持BGP、OSPF等动态路由的不间断路由功能（NSR或NSF）
	否

	39
	#
	功能要求
	
	
	支持LACP
	否

	40
	#
	功能要求
	
	
	支持VRRP
	否

	41
	#
	功能要求
	
	
	支持静态路由、BGP、OSPF、VRRP等与BFD探测功能的联动
	否

	42
	#
	功能要求
	
	
	支持硬件BFD，要求检测间隔≤50ms
	否

	43
	#
	功能要求
	
	
	支持链路单通检测，并自动关闭故障接口
	否

	44
	★
	功能要求
	
	
	支持多虚一技术和一虚多技术配合
	否

	45
	★
	功能要求
	
	镜像
	支持M:N的端口流量镜像功能
	否

	46
	#
	功能要求
	
	
	支持远程端口镜像技术，通过三层网络将镜像流量封装并传输到远程设备
	否

	47
	★
	功能要求
	
	安全性
	支持Radius和Tacacs+认证
	否

	48
	★
	功能要求
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	否

	49
	★
	功能要求
	
	
	支持用户分级管理和密文口令保护，管理口支持单独VRF
	否

	50
	★
	功能要求
	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4等
	否

	51
	#
	功能要求
	
	
	支持可信启动，对系统引导程序、系统程序、重要配置文件等进行可信验证
	否

	52
	#
	功能要求
	
	
	支持抗畸形包、抗泛洪攻击的能力
	否

	53
	#
	功能要求
	
	
	支持ARP协议攻击保护，未受ARP攻击的端口协议报文处理不受影响
	否

	54
	#
	功能要求
	
	负载分担
	支持全局和端口级别的负载分担模式调整
	否

	55
	#
	功能要求
	
	
	支持全局五元组HASH算法及HASH算法的调整；支持基于GRE、VXLAN等封装的内层报文五元组计算hash路径
	否

	56
	#
	功能要求
	
	
	支持基于指定五元组的接口流量统计功能
	否

	57
	#
	功能要求
	维护管理功能
	运维自动化
	支持设备零配置自动开局，可以从文件服务器自动获取系统版本、配置文件进行自动加载，实现免现场软件升级、配置及部署
	否

	58
	#
	功能要求
	
	
	支持Netconf协议，Yang model
	否

	59
	#
	功能要求
	
	
	支持Open API或Restful API
	否

	60
	★
	功能要求
	
	运维管理
	支持SNMP V2C、V3，支持SNMP源地址访问限制
	否

	61
	★
	功能要求
	
	
	支持Console口、Telnet、SSH 、带外管理口管理，可对管理地址进行访问控制
	否

	62
	★
	功能要求
	
	
	支持NTP协议
	否

	63
	★
	功能要求
	
	
	支持系统日志和用户操作日志，并支持syslog格式的日志输出
	否

	64
	★
	功能要求
	
	
	支持硬件、温度、电源异常情况下的告警
	否

	65
	#
	功能要求
	
	
	支持Telemetry数据收集
	否

	66
	#
	功能要求
	
	
	支持配置定时自动保存
	否

	67
	
	产品资质要求
	进网许可证
	进网许可证
	不涉及
	

	68
	★
	产品资质要求
	软件著作权
	软件著作权
	所投产品运行软件需拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
	否

	69
	★
	其他要求
	其他要求
	合法性
	供应商须保证，采购人在使用其提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任
	否

	70
	★
	其他要求
	其他要求
	供货保障
	供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌设备列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同
	否

	71
	★
	其他要求
	其他要求
	配置完整性
	供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用
	否

	72
	★
	其他要求
	其他要求
	稳定性
	供应商所投产品如果在项目实施过程中出现产品的任何兼容性问题或批量设备软硬件故障，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，采购人均有权要求无条件免费退货，并有权终止合同
	否

	73
	#
	其他要求
	其他要求
	关键芯片成熟度
	供应商所投产品使用当前关键芯片的商用时间须在1年以上，证明其技术上是先进且成熟的，产品化程度高，以相当范围的市场化应用历程证明其性能稳定。关键芯片包括交换芯片、CPU
	否

	74
	★
	其他要求
	其他要求
	配置方案
	供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置
	否

	75
	★
	其他要求
	其他要求
	配套要求
	供应商根据采购人的物理部署要求提供设备（无需安装设备除外）部署所需的相关配件、线缆及设备部署相关的软件永久授权，配备与电源数量相同的电源线；其中电源线和接地线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定
	否

	76
	★
	其他要求
	其他要求
	测试验证
	采购人为保障项目建设需要，在项目实施前有权要求对供应商所投产品的相关性能及功能进行测试验证，供应商须提供与所投产品相同型号和配置的测试设备，并配合采购人进行测试。测试设备所采用的软件版本须为原厂商发布的官方正式版本和补丁，不允许在测试过程中对设备硬件和运行的软件版本进行定制开发、调整。如测试结果与供应商所投产品应答满足的技术指标不符，采购人有权解除合同并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担
	否

	77
	★
	其他要求
	其他要求
	安全要求
	供应商所投产品及服务应当符合《中华人民共和国网络安全法》的相关要求
	否

	78
	
	其他要求
	其他要求
	网络关键设备要求
	不涉及
	

	79
	
	其他要求
	其他要求
	产品成熟度
	不涉及
	

	80
	
	其他要求
	其他要求
	技术方案
	不涉及
	

	81
	★
	功能要求
	设备核心功能项
	设备核心功能项
	支持报文去重功能中自定义各项去重参数(包括ipv4-service、tcp-seqvan、ttl等)，支持指定五元组去重参数自定义
	否

	82
	★
	功能要求
	
	
	支持VLAN、GRE、MPLS、MPLS+VLAN、VXLAN等协议隧道封装的剥离
	否

	83
	★
	功能要求
	
	
	支持报文截断功能，支持流量切片数据包截短，支持自定义截短长度
	否

	84
	★
	功能要求
	
	
	支持六元组规则匹配过滤sip、dip、sport、dport、vlan、protocol），支持MAC地址、Ethertype等过滤维度，支持多条过滤规则同时匹配
	否

	85
	★
	功能要求
	
	
	支持添加/删除VLAN Tag，支持多重VLAN Tag操作，支持仅删除原始报文内层VLAN Tag
	否

	86
	★
	功能要求
	
	
	支持M:N流量汇聚复制，支持将采集的一路或多路网络流量进行复制并分发给不同端口输出；支持每一个物理端口都可以配置成输入端口、输出端口以及输入和输出（双向）端口
	否

	87
	★
	功能要求
	设备高级功能项
	设备高级功能项
	支持报文自定义四段脱敏
	否

	88
	★
	功能要求
	
	
	支持对报文的解封装(包括GRE、VXLAN等)
	否

	89
	★
	功能要求
	
	
	支持权重负载均衡输出
	否

	90
	★
	功能要求
	
	
	支持根据输入报文生成NetFlow
	否





2.商务要求
A、服务要求
本商务要求共有“★”指标 16 项，“#”指标 17 项，“△”指标  项。

	序号
	重要性
	内容
	二级指标
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付要求
	交付时间
	设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货
	否

	2
	★
	交付要求
	交付地点
	拟配送及安装部署地点:中华人民共和国范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准
	

	3
	★
	安装调试要求
	安装调试要求
	提供设备的原厂商安装、调试和验收等服务。安装调试完成并通过对应阶段验收后，进入1个月试运行期
	否

	4
	#
	安装调试要求
	
	设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作
	否

	5
	★
	安装调试要求
	
	提供的安装调试人员应在采购人相关技术人员的授权下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备
	否

	6
	#
	安装调试要求
	
	按照采购人要求的时间，供应商安排工程师到现场实施本项目设备的安装调试，包括实地勘测及确认、设备到位连线、加电自检、软件升级等工作。在安装调试过程中供应商安排的技术人员应说明设备的安装步骤
	否

	7
	★
	安装调试要求
	
	在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担
	否

	8
	#
	安装调试要求
	
	供应商需根据采购人要求完成与配套设备（其它网络设备、服务器等）的联合调试
	否

	9
	#
	安装调试要求
	
	项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决
	否

	2 
	#
	验收要求
	验收要求
	包括【验收阶段、验收时间地点、验收标准、验收程序等内容，验收阶段分为【到货验收、投产验收】等阶段。
到货验收时间为【自到货之日起起10个工作日内完成】，投产验收时间为【自1个月试运行期满后10个工作日内完成】。
验收地点以招标人要求为准，验收标准及内容与采购实施计划的履约验收方案保持一致。
	

	10
	★
	维保要求
	维保时间
	提供原厂5年7×24×4小时维保服务,维保期自投产验收合格之日起计算
	否

	11
	★
	维保要求
	维保范围
	设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。供应商应提供存储介质不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备
	否

	12
	★
	维保要求
	服务热线
	投标人须拥有国内专有的技术支持中心和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。
原厂须具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。
供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持
	否

	13
	#
	维保要求
	服务团队人员配置
	原厂或供应商针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师具有至少10名，其中上海和武汉具有至少3名以上获得原厂认证，提供人员姓名、身份证复印件、简历。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员，提供人员姓名、身份证复印件、简历。
原厂和供应商指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。
原厂或供应商在上海和武汉分别至少1名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进
	是。提供人员姓名、身份证复印件、简历、原厂认证证书。

	14
	★
	维保要求
	问题诊断和支持
	原厂和供应商须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并根据采购人需要形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用
	否

	15
	★
	维保要求
	事件分析处理和应急响应
	原厂和供应商提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。
供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。
针对影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在4小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求原厂在3个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，原厂需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。
对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，原厂应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题
	否

	16
	★
	维保要求
	方案咨询
	原厂应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。
在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持
	否

	17
	★
	维保要求
	现场备件
	原厂根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告
	否

	18
	★
	维保要求
	配件更换和整机替换
	原厂支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供7×24×4相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。
对于7×24×4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。
如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备。
本次采购设备，如运行过程中7天内出现3次未知原因宕机，在采购人提出要求时,原厂商须实施整机替换,替换设备的维保水平及维保截止时间不低于原设备
注：NBD代表下一个工作日，NCD代表下一个自然日
	否

	19
	★
	维保要求
	重要保障时期现场值守服务和重大事项支持
	遇有重要保障时期（春节、劳动节、国庆节、网络促销、重大活动等）、业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，原厂需提供现场人员支持服务及现场备件服务（备件需全新且完整可用，与采购人在用设备硬件配置、软件版本及附属配件一致）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性
	否

	20
	#
	维保要求
	巡检要求
	重要保障时期（春节、劳动节、网络促销、重大活动等）前及根据采购人需求，供应商需对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检
	否

	21
	★
	维保要求
	版本升级和补丁服务
	原厂应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过1个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。
对于产品过期EOL(End of life)，原厂须至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），原厂须提前1个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，原厂应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。
维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，原厂应及时提供免费支持和满足
	否

	22
	#
	维保要求
	版本评估
	根据采购人要求开展版本评估工作，须根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并根据采购人需要提供升级方案。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资
	否

	23
	#
	维保要求
	维保服务期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商同意产品在本需求书规定的维保服务开始之日起提供5年原厂维保服务
	是。提供承诺书

	24
	#
	维保要求
	备品备件支持期承诺
	供应商需提供承诺书，承诺所投产品原厂商的备品备件支持期从本需求书规定的维保服务开始之日起不少于5年
	是。提供承诺书

	25
	#
	维保要求
	维保费率承诺
	本次采购附带维保服务到期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不得超过设备报价（不含税）的【10】%
	
否

	26
	★
	保密要求
	保密要求
	服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失
	否

	27
	#
	授权要求
	授权要求
	供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函
	
是。需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。

	28
	#
	总体技术方案
	总体技术方案
	投标人针对本项目提交总体技术方案，内容包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试、试运行技术支持等内容
	是。提供总体技术方案。

	29
	#
	售后服务方案
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容
	是。提供售后服务方案。

	30
	#
	技术文档
	技术文档
	随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书
	否

	32
	#
	产品销售案例要求
	产品销售案例
	自【2023年6月1日】至递交投标文件截止日，需具备与本次所投产品同品牌同型号产品的销售案例，单个销售案例销售数量，不低于本次采购数量
	是。提供销售案例。

	33
	#
	付款条件
	付款条件
	付款阶段分为【预付款、投产验收后付款、质保期结束后尾款】。
预付款：合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的30%
投产验收后付款：投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的60%
质保期结束后尾款：供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告后的10个工作日内，向供应商支付该批次货物总价的10%
	否
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