	
成方金融科技有限公司/成方金融信息技术服务有限公司
2026年服务器联合采购项目采购需求

  一、项目基本信息
[bookmark: _GoBack]本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标方式采购，供应商资格条件如下：
（一）信用核查
必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。
（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,同时符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)
4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)
5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（三）符合《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，供应商不得存在下述行为，否则其投标将被拒绝：
1、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的行为；(供应商应提供书面承诺)
2、与采购人、其他供应商恶意串通的行为；(供应商应提供书面承诺)
3、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的行为；(供应商应提供书面承诺)
4、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的行为。(供应商应提供书面承诺)
（四）其他：
1、供应商提供的产品和服务须满足《网络安全审查办法》的相关规定，符合网络安全审查要求（提供书面承诺）。
2、供应商提供的企业情况、业绩、认证、人员情况需与实际一致，且真实有效，不存在选择性提供情况（提供书面承诺）。
3、供应商参与本次投标的人员近3年内在采购人单位没有从业经历（提供书面承诺）。
4、供应商如成交，不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包（提供书面承诺）。
5、与采购人、采购代理机构存在利害关系可能影响采购公正性的法人或其他组织，不得参与本项目投标（提供书面承诺）。
6、供应商未被列入采购人的禁入名单，不在禁入期限内（提供书面承诺）。
二、技术及商务要求
(一) 技术要求
成方金科标的
本技术要求共有“★”指标  72   项，“#”指标 1 项，“△”指标  3 项。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标项，△表示一般指标项，“#”和“△”项根据评审规则评分。
1、2路X86服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	重要性
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU信息
	★
	否
	实配CPU主频≥2.2GHz，每路 CPU≥32 核处理器。
	否

	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持的CPU 和内存情况
	★
	否
	CPU：实配2路X86架构处理器；
内存：支持单条内存≥32GB；支持内存频率≥2666MHz
	否

	3
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	★
	是
	内存槽位支持≥16
	否

	4
	产品规格
	
	主板存储接口
	★
	是
	支持 SATA、SAS、M.2等存储接口
	否

	5
	产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	★
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。
	否

	6
	产品规格
	
	主板PCIe 插槽数量及规格
	★
	是
	可用PCIE槽位数不少于6个。
	否

	7
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	8
	产品规格
	
	板载网络
接口
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	9
	产品规格
	
	主板OCP 插槽数量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	★
	否
	≥0
	否

	11
	产品规格
	
	内存规格
	★
	否
	如提供内存，则内存规格须支持DDR4，支持高级ECC功能。
	否

	12
	产品规格
	
	内存通道
	★
	是
	如提供内存，则须支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。
	否

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	14
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	★
	是
	960GB SATA SSD硬盘 DWPD≥1
（5年）；
3.84T SATA SSD硬盘 DWPD≥1
（5年）；
8T SATA HDD 6Gb/s 硬盘。
	否

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	16
	产品规格
	
	硬盘实配数量
	★
	否
	≥960GB SATA SSD硬盘 2块；
≥3.84T SATA SSD硬盘 2块；
≥8T SATA HDD硬盘 8块。
	否

	17
	产品规格
	
	硬盘插槽数量及规格
	★
	否
	2.5 英寸或3.5 英寸硬盘，硬盘槽位数不少于14。
	否

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	19
	产品规格
	RAID
卡规格（若支持RAID
卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	
	是
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	20
	产品规格
	SAS 直
通卡规格(若支持SAS直通
卡)
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	21
	产品规格
	HBA 卡
规格
(若支持HBA
直通
卡)
	HBA 卡端口数量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	★
	否
	双口25GE 光口独立网卡，配置25GE光模块，支持RDMA协议，2块; 
	否

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	★
	否
	显示接口类型至少提供VGA
	否

	28
	产品规格
	
	USB 接口
	★
	否
	至少配备2个USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等。
	否

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	30
	产品规格
	
	其他接口
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	32
	产品规格
	
	电源模块数量
	★
	否
	≥2
	否

	33
	产品规格
	
	电源功率
	★
	否
	支持N+N冗余配置，且可保证单路供电运行，满足处理器满载时的需求。
	否

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	★
	否
	服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤。
	否

	36
	产品规格
	
	尺寸（高
×宽×深）
	★
	否
	标准19寸机架式服务器并配置导轨或托盘，高度2U。
	否

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	38
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U) 比
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	39
	产品规格
	
	环境适应性
	★
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。
	否

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	41
	产品规格
	
	机械环境适应性
	★
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定。
	否

	42
	产品规格
	
	噪声
	★
	否
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。
	否

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	★
	否
	无需配备机柜，所投产品可放入标准19寸机柜。
	否

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	★
	否
	支持USB、显示、BMC管理等接口。
	否

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	51
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	★
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	否

	52
	功能要求
	CPU功能

	计算处理
	★
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
	否

	53
	功能要求
	
	密码算法实现
	★
	否
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
实配 CPU 内置安全处理器，基于国密算法进行加密、层次化逐级认证，保障系统安全启动，要求提供证明材料并加盖投标人公章。
	否。

	54
	功能要求
	存储功能
	
内存校验
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	55
	功能要求
	
	SATA SSD
NAND 健康状态上报
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	56
	功能要求
	
	SATA SSD
单 die 故障隔离
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	57
	功能要求
	RAID
卡功能（若支持RAID
卡）
	RAID卡RAID级别支持
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	58
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	★
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	功能要求
	
	电源过流保护
	★
	否
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	★
	否
	支持风冷或液冷等散热方式，风扇数量满配，风扇支持冗余热插拔功能。
	否

	63
	功能要求
	
	其他功能
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	★
	否
	1）支持DHCP 设置网络功能；
2）支持静态IP 设置网络功能；
3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4）支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，6包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。
	否

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	66
	功能要求
	
	BIOS固件基础功能
	★
	否
	1）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
2）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
3支持设置界面中英文显示切换功能；
4）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
5）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
6）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
7）支持安全启动功能；
8）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
9）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
10）支持 RAID 识别和启动功能；
11）支持串口重定向功能；
12）支持固件更新功能；
13）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
1 14）支持网络引导启用和关闭功能。
	否

	67
	功能要求
	
	远程控制
	★
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	★
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。
	否

	69
	功能要求
	
	操作系统级驱动的升级
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	70
	功能要求
	
	操作系统功能
	★
	否
	支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求。
	否

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	★
	否
	符合GB 18030 的有关规定。
	否

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	★
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
	否

	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	★
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
	否

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修
复
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	79
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警
功能
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS
固件双镜像保护
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	84
	安全要求
	
	
CPU 核重启隔离
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	87
	安全要求
	
	
安全启动
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	88
	安全要求
	系统安全要求
	Syslog双向鉴别
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	89
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	★
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	安全要求
	
	白名单访问控制
	★
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。
	否

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	92
	安全要求
	
	二次鉴别
	★
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	94
	安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	★
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。
	否

	95
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	★
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	否

	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全
	★
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
	否

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	99
	安全要求
	
	增强要求
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	★
	否
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定。
	否

	101
	安全要求
	限用物质的限量要
求
	限用物质的限量要求
	★
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求。
	否

	102
	性能要求
	CPU
性能
	CPU 主频
	★
	否
	≥2.2GHz
	否

	103
	性能要求
	
	单CPU 核数
	★
	否
	≥32
	否

	104
	性能要求
	
	单CPU 末级缓存容量
	★
	是
	≥32MB
	否

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	106
	性能要求
	
	内存速率
	★
	是
	如提供内存，则支持≥2666MT/s
	否

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	★
	否
	配置磁盘阵列卡不小于2块，2块系统盘使用独立的阵列卡，其他磁盘不得使用与系统盘相同的阵列卡，≥8口独立SAS RAID控制器，支持RAID0/1/5/6/10，磁盘直通模式，速率≥6G/s，Cache 缓存≥4GB，支持掉电保护。
	否

	109
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA卡速率
	★
	否
	不低于16Gb HBA卡（向下兼容），2块。
	否

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	★
	否
	符合GB/T 9813.3 的有关规定。
	否

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	★
	是
	如提供内存，则须适配 3 种及以上市场主流内存厂商的产品， 且均不低于产品支持的内存规格。
	否

	114
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	★
	
是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
	否

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡兼容性
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	117
	兼容要求
	
	网卡兼容
	★
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品。
	否

	118
	兼容要求
	
	
功能卡兼容性
	★
	
否
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
	否

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性
	★
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
	否

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	△
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。
	否

	121
	兼容要求
	
	中间件兼容
	△
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。
	否

	122
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	△
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。
	否

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	★
	否
	兼容本次采购的虚拟化软件。
	否

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	★
	是
	m1 值（MTBF的不可接受值）不得低于 100000h。
	否

	126
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	#
	是
	风扇寿命应不低于 40000h。
	否

	127
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	★
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
	否

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	★
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
	否

	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应
	★
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
	否

	130
	服务要求
	
	培训服务
	★
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。
	否

	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	★
	是
	提供7年原厂质保服务，5×8×4小时工程师带备件上门的原厂质保服务，硬盘免回收;
在质保服务年限内，提供每年2次原厂巡检服务。
	否

	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	★
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。
	否

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	134
	服务要求
	
	驱动安装升级指引
	★
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。
	否

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	139
	服务要求
	
	管理软件
	★
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
	否

	140
	服务要求
	
增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	★
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。
	否

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	142
	服务要求
	
	提供上门服务
	★
	是
	供应商具备提供上门服务的能力。
	否

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	
	否
	本项目不涉及，对本条指标项无要求
	否

	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	★
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
	否

	145
	供保要求
	
	供应能力证明
	★
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，原厂商承诺，生产商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
	是，提供承诺书并加盖投标人公章。


成方金信标的
设备技术参数要求共有“★”指标 364 项，“#”指标4项，“△”指标 12 项；“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标；“△”表示一般指标项，“#”和“△”项根据评审规则评分。指标明确须提供的证明材料应为官方文件、官网截图或配置页面截图、证书、检测报告等。未说明需提供何种证明材料的指标，只需响应是否负偏离。
1.2路服务器（超融合型1）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	架构：国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
核心数量：≥32核
线程数:≥64线程
基础频率：≥2.5GHz
L3缓存：≥64MB
最大加速频率：≥3.0GHz
实配2颗
	否

	2
	★
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU 和内存情况
	国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
内存型号：16G/32G/64G DDR4及以上 ECC RDIMM
	否

	3
	★
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个
	否

	4
	★
	产品规格
	
	*主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	否

	5
	★
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	
6
	★
	
产品规格
	
	
*主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽或接口应不少于 4 个（不含RAID卡插槽）；

	否

	7
	
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	不涉及 
	否

	8
	
	产品规格
	
	板载网络
接口
	不涉及 
	否

	9
	 
	产品规格
	
	主板OCP 插
槽数量
	不涉及       
	否

	10
	★
	产品规格
	

*内存规格
	*内存数量
	≥8 实配容量不小于256GB，所有物理内存品牌型号一致
	否

	11
	★
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR4
	否

	12
	★
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	★
	产品规格
	



*存储规格
	硬盘类型
	原厂商给出服务器支持机械盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	★
	产品规格
	
	*硬盘实配容量
	a) 配备机械盘，实配单盘可用容量不小于2.4TB 10K SAS HDD；
b)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB SATA SSD，DWPD(5年)≥3；
	否

	
15
	★
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a) 配备机械盘，提供兼容SAS 3.0及以上接口
b）配备固态盘，提供兼容SATA接口类型固态盘接口
	否

	
16
	★
	
产品规格
	
	*硬盘实配数量
	a）配备机械盘，服务器提供的实配机械盘数量≥16块
b）配备固态盘，实配盘数≥2
	否

	17
	★
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	a)  原厂商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5英寸；
b) 机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于18块。
	否

	18
	★
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654相关规定
	否

	19
	★
	产品规格
	RAID
卡规格（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡支
持的 SAS接口数
	≥8
	否

	
20
	
	
产品规格
	SAS 直
通卡规格 (若支持SAS
直通
卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	
不涉及 
	否

	
21
	
	
产品规格
	HBA 卡
规格 (若支持HBA
直通
卡)
	
HBA 卡端口数量
	
不涉及 
	否

	
22
	★
	产品规格
	
*网络规格
	*网口速率和数量
	配备RJ45网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE
配备SFP+网口数量不少于4个，且网口速率不少于10GE
	否

	
23
	★
	产品规格
	
	网口速率和数量
	配置千兆网口≥4，网卡数量≥2，2块双口网卡或者2块四口网卡
配置≥2块10Gb以太网双口光口网卡（满配多模光模块）
	否

	24
	
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及 
	否

	25
	
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及 
	否

	26
	
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及 
	否

	27
	★
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：
VGA、DP、HDMI 等
	否

	28
	★
	产品规格
	
	*USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及 
	否

	30
	
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及 
	否

	
31
	★
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	否

	32
	★
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2
	否

	33
	★
	产品规格
	
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	★
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	





35
	★
	





产品规格
	





*整机规格
	





*外观和结构
	a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	否

	36
	★
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	2U标准机架服务器
	否

	37
	
	产品规格
	
	服务器导
轨
	不涉及 
	否

	38
	
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及 
	否

	39
	★
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
	否

	40
	
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及 
	否

	41
	★
	产品规格
	
	*机械环境
适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	否

	42
	★
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB
	否

	


43
	
	


产品规格
	


AI 计算单元规格
	

AI 计算单元
	不涉及 
	否

	44
	
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及 
	否

	45
	★
	产品规格
	


机柜规格
	*机柜尺寸
	原厂商给出长度、高度和深度
	否

	46
	
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及 
	否

	47
	
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及 
	否

	48
	★
	功能要求
	*主板
功能
	*主板外部
接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口：
	否

	49
	
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及 
	否

	50
	
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及 
	否

	51
	★
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交
换和网络管控功能
	否

	
52
	★
	
功能要求
	

*CPU
功能
	
*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	★
	功能要求
	
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	否

	54
	
	功能要求
	
存储功能
	内存校验
	不涉及 
	否

	55
	
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	不涉及 
	否

	56
	
	功能要求
	
	SATA  SSD单 die 故障隔离
	不涉及 
	否

	57
	★
	功能要求
	RAID
卡功能（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持 RAID 0/1/5/6/10/60,实配同时支持直通和RAID模式
	否

	58
	★
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
（是否支
持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	不涉及 
	否

	60
	★
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插
拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	★
	功能要求
	
	*电源过流
保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	★
	功能要求
	
*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	★
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b) 支持熔断保护与恢复功能
c) 属于国家强制性CCC认证产品
	否

	













64
	★
	













功能要求
	












*管理系统功能
	













*BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能；
2) 支持静态IP 设置网络功能；
3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4) 支持日志信息导出和记录删除功能；
5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能；
8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11) 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等；
12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15) 支持设置口令策略功能；
16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20) 支持通过外部管理工具进行 BMC
参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能
	否

	
65
	★
	
功能要求
	
	
BMC 固件增强功能
	a） 网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b） 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c） Web GUI 采用 BMC 端口直连，平
均响应时间为不大于 1s
	否

	







66
	★
	







功能要求
	
	






*BIOS 固件基础功能
	a） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c） 支持设置界面中英文显示切换功能；
d） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e） 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g） 支持安全启动功能；
h） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j） 支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能；
l） 支持固件更新功能；
m） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n） 支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	★
	功能要求
	
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	★
	功能要求
	
*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	★
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能;兼容银河麒麟、统信、中科方德操作系统
	否

	70
	★
	功能要求
	
	*操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	★
	功能要求
	*中文信息处理
功能
	*中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定
	否

	72
	
	功能要求
	

机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及 
	否

	73
	
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及 
	否

	74
	
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及 
	否

	
75
	★
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	★
	安全要求
	









*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	★
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修
复
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	★
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能
诊断
	不涉及 
	否

	80
	★
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	不涉及 
	否

	82
	
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	不涉及 
	否

	83
	
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	不涉及 
	否

	84
	
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	不涉及 
	否

	85
	
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及 
	否

	86
	
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及 
	否

	87
	
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及 
	否

	88
	
	安全要求
	







*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	不涉及 
	否

	89
	★
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	★
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	否

	91
	
	安全要求
	
	双因素鉴别
	不涉及 
	否

	92
	★
	安全要求
	
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	
	安全要求
	
	匿名化用户告警接
收邮箱
	不涉及 
	否

	94
	★
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	★
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	否

	
96
	★
	
安全要求
	





*信息安全要求
	
*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	是
供应商提供书面承诺

	97
	★
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	是
供应商提供书面承诺

	98
	
	安全要求
	
	网络关键设备服务
器要求
	不涉及 
	否

	
99
	★
	

安全要求
	
	

增强要求
	a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；
c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	★
	安全要求
	*物理
安全
	*物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定
	否

	
101
	★
	
安全要求
	*限用物质的限量要
求
	*限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	否

	102
	★
	性能要求
	

*CPU
性能
	*CPU 主频
	≥2.5GHz
	否

	103
	★
	性能要求
	
	*单CPU 核数
	≥32
	否

	104
	★
	性能要求
	
	*单CPU 末级缓存容量
	≥64MB
	否

	105
	★
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB
	否

	106
	★
	性能要求
	
	*内存速率
	≥4800MT/s
	否

	107
	
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及 
	否

	108
	★
	性能要求
	RAID
卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	否

	109
	
	性能要求
	FC HBA
卡性能
	FC HBA 卡
速率
	不涉及 
	否

	110
	
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及 
	否

	111
	
	性能要求
	
	板载网卡
速率
	不涉及 
	否

	112
	★
	性能要求
	*电源
能耗
	*电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
	否

	113
	★
	兼容要求
	

*部件兼容性要求
	*内存兼容
性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	★
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	不涉及 
	否

	116
	★
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	★
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	★
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	
119
	★
	
兼容要求
	*外设兼容性
	
*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	△
	兼容要求
	
*软件兼容性
	*数据库兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	△
	兼容要求
	
	*中间件兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	△
	兼容要求
	
	*平台软件
兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	★
	兼容要求
	
	虚拟化软
件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件
	否

	124
	
	可靠性要求
	存储可靠性要
求
	SATA SSD
可靠性
	不涉及 
	否

	125
	★
	可靠性要求
	
*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	否

	126
	#
	可靠性要
求
	
	*风扇可靠
性
	风扇寿命应不低于 40000h
	否

	127
	★
	可靠性要
求
	
	*部件可靠
性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	否

	128
	★
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	


129
	★
	


服务要求
	


*服务响应
	


*服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供≥5年原厂7×24×4(7天/周，24小时/天全年无休提供服务；若硬件故障需提供备件4小时内到达现场)硬件保修和人工服务；免费软件升级；；
c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	★
	服务要求
	
	*培训服务
	原厂商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	

131
	★
	

服务要求
	

*服务周期
	

*服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	否

	132
	★
	服务要求
	











*服务工具要求
	*工具要求
	原厂商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	
133
	
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及
	否

	134
	★
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	原厂商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	
	服务要求
	
	随机附开
盖工具
	不涉及 
	否

	136
	
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及 
	否

	137
	
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及 
	否

	138
	
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及 
	否

	139
	★
	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	★
	服务要求
	



*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	原厂商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	★
	服务要求
	
	服务保障升级
	原厂商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	否

	142
	★
	服务要求
	
	*提供上门
服务
	原厂商具备提供上门服务的能力
	否

	
143
	
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及 
	否

	144
	★
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	★
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，供应商承诺，生产商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	是
供应商提供书面承诺


2.2路服务器（超融合型2）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	架构：国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
核心数量：≥32核
线程数:≥64线程
基础频率：≥2.5GHz
L3缓存：≥64MB
最大加速频率：≥3.0GHz
实配2颗
	否

	2
	★
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU 和内存情况
	国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
内存型号：16G/32G/64G DDR4及以上 ECC RDIMM
	否

	3
	★
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个
	否

	4
	★
	产品规格
	
	*主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	否

	5
	★
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	
6
	★
	
产品规格
	
	
*主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽或接口应不少于 4 个（不含RAID卡插槽）；

	否

	7
	
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	不涉及 
	否

	8
	
	产品规格
	
	板载网络
接口
	不涉及 
	否

	9
	 
	产品规格
	
	主板OCP 插
槽数量
	不涉及       
	否

	10
	★
	产品规格
	

*内存规格
	*内存数量
	≥8 实配容量不小于512GB，所有物理内存品牌型号一致
	否

	11
	★
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR5
	否

	12
	★
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	★
	产品规格
	



*存储规格
	硬盘类型
	原厂商给出服务器支持机械盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	★
	产品规格
	
	*硬盘实配容量
	a） 配备机械盘1，实配机械盘单盘可用容量不小于16TB 10K SAS HDD；
b） 配备机械盘2，实配机械盘单盘可用容量不小于4TB 10K SAS HDD；
c） 配备固态盘1，实配固态盘单盘可用容量不小于960GB SATA SSD，DWPD(5年)≥3；
d) 配备固态盘2，实配固态盘单盘可用容量不小于3.84TB NVME SSD，DWPD(5年)≥1；
	否

	
15
	★
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a) 配备机械盘1，提供兼容SAS 3.0及以上接口
b) 配备机械盘2，提供兼容SAS 3.0及以上接口
c）配备固态盘1，提供兼容SATA接口类型固态盘接口
c) 配备固态盘2，提供U.2接口类型固态盘接口
	否

	
16
	★
	
产品规格
	
	*硬盘实配数量
	a） 配备机械盘1，数量≥4块
b） 配备机械盘2，数量≥4块
c） 配备固态盘1，数量≥4块
d） 配备固态盘2，数量≥2块
	否

	17
	★
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	a）原厂商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5英寸；
b)机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于14块。
	否

	18
	★
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654相关规定
	否

	19
	★
	产品规格
	RAID
卡规格（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡支
持的 SAS接口数
	≥8
	否

	
20
	
	
产品规格
	SAS 直
通卡规格 (若支持SAS
直通
卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	
不涉及 
	否

	
21
	
	
产品规格
	HBA 卡
规格 (若支持HBA
直通
卡)
	
HBA 卡端口数量
	
不涉及 
	否

	
22
	★
	产品规格
	
*网络规格
	*网口速率和数量
	配备RJ45网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE
配备SFP+网口数量不少于8个，且网口速率不少于10GE
	否

	
23
	★
	产品规格
	
	网口速率和数量
	配置千兆网口≥2（1块双口网卡）
配置≥4块10Gb以太网双口光口网卡（满配多模光模块）
	否

	24
	
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及 
	否

	25
	
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及 
	否

	26
	
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及 
	否

	27
	★
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：
VGA、DP、HDMI 等
	否

	28
	★
	产品规格
	
	*USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及 
	否

	30
	
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及 
	否

	
31
	★
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	否

	32
	★
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2
	否

	33
	★
	产品规格
	
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	★
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	





35
	★
	





产品规格
	





*整机规格
	





*外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
g） 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	否

	36
	★
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	2U标准机架服务器
	否

	37
	
	产品规格
	
	服务器导
轨
	不涉及 
	否

	38
	
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及 
	否

	39
	★
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
	否

	40
	
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及 
	否

	41
	★
	产品规格
	
	*机械环境
适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	否

	42
	★
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB
	否

	


43
	
	


产品规格
	


AI 计算单元规格
	

AI 计算单元
	不涉及 
	否

	44
	
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及 
	否

	45
	★
	产品规格
	


机柜规格
	*机柜尺寸
	原厂商给出长度、高度和深度
	否

	46
	
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及 
	否

	47
	
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及 
	否

	48
	★
	功能要求
	*主板
功能
	*主板外部
接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口：
	否

	49
	
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及 
	否

	50
	
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及 
	否

	51
	★
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交
换和网络管控功能
	否

	
52
	★
	
功能要求
	

*CPU
功能
	
*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	★
	功能要求
	
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	否

	54
	
	功能要求
	
存储功能
	内存校验
	不涉及 
	否

	55
	
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	不涉及 
	否

	56
	
	功能要求
	
	SATA  SSD单 die 故障隔离
	不涉及 
	否

	57
	★
	功能要求
	RAID
卡功能（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持 RAID 0/1/5/6/10/60,实配同时支持直通和RAID模式
	否

	58
	★
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
（是否支
持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	不涉及 
	否

	60
	★
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插
拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	★
	功能要求
	
	*电源过流
保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	★
	功能要求
	
*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	★
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b）支持熔断保护与恢复功能
c）属于国家强制性CCC认证产品
	否

	













64
	★
	













功能要求
	












*管理系统功能
	













*BMC 固件基础功能
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件参数设置的功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	否

	
65
	★
	
功能要求
	
	
BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平
均响应时间为不大于 1s
	否

	







66
	★
	







功能要求
	
	






*BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能，提供UEFI安全启动；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	★
	功能要求
	
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	★
	功能要求
	
*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	★
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能;兼容银河麒麟、统信、中科方德操作系统
	否

	70
	★
	功能要求
	
	*操作系统功能
	a）支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b）操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	★
	功能要求
	*中文信息处理
功能
	*中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定
	否

	72
	
	功能要求
	

机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及 
	否

	73
	
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及 
	否

	74
	
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及 
	否

	
75
	★
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	★
	安全要求
	









*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	★
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修
复
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	★
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能
诊断
	不涉及 
	否

	80
	★
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	不涉及 
	否

	82
	
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	不涉及 
	否

	83
	
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	不涉及 
	否

	84
	
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	不涉及 
	否

	85
	
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及 
	否

	86
	
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及 
	否

	87
	
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及 
	否

	88
	
	安全要求
	







*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	不涉及 
	否

	89
	★
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	★
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	否

	91
	
	安全要求
	
	双因素鉴别
	不涉及 
	否

	92
	★
	安全要求
	
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	
	安全要求
	
	匿名化用户告警接
收邮箱
	不涉及 
	否

	94
	★
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	★
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	否

	
96
	★
	
安全要求
	





*信息安全要求
	
*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	是
供应商提供书面承诺

	97
	★
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	是
供应商提供书面承诺

	98
	
	安全要求
	
	网络关键设备服务
器要求
	不涉及 
	否

	
99
	★
	

安全要求
	
	

增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b）支持可信平台控制模块(TPCM)；
c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
d）支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	★
	安全要求
	*物理
安全
	*物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定
	否

	
101
	★
	
安全要求
	*限用物质的限量要
求
	*限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	否

	102
	★
	性能要求
	

*CPU
性能
	*CPU 主频
	≥2.5GHz
	否

	103
	★
	性能要求
	
	*单CPU 核数
	≥32
	否

	104
	★
	性能要求
	
	*单CPU 末级缓存容量
	≥64MB
	否

	105
	★
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB
	否

	106
	★
	性能要求
	
	*内存速率
	≥4800MT/s
	否

	107
	
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及 
	否

	108
	★
	性能要求
	RAID
卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	否

	109
	
	性能要求
	FC HBA
卡性能
	FC HBA 卡
速率
	不涉及 
	否

	110
	
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及 
	否

	111
	
	性能要求
	
	板载网卡
速率
	不涉及 
	否

	112
	★
	性能要求
	*电源
能耗
	*电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
	否

	113
	★
	兼容要求
	

*部件兼容性要求
	*内存兼容
性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	★
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	不涉及 
	否

	116
	★
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	★
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	★
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	
119
	★
	
兼容要求
	*外设兼容性
	
*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	△
	兼容要求
	
*软件兼容性
	*数据库兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	△
	兼容要求
	
	*中间件兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	△
	兼容要求
	
	*平台软件
兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	★
	兼容要求
	
	虚拟化软
件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件
	否

	124
	
	可靠性要求
	存储可靠性要
求
	SATA SSD
可靠性
	不涉及 
	否

	125
	★
	可靠性要求
	
*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	否

	126
	#
	可靠性要
求
	
	*风扇可靠
性
	风扇寿命应不低于 40000h
	否

	127
	★
	可靠性要
求
	
	*部件可靠
性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	否

	128
	★
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	


129
	★
	


服务要求
	


*服务响应
	


*服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供≥5年原厂7×24×4(7天/周，24小时/天全年无休提供服务；若硬件故障需提供备件4小时内到达现场)硬件保修和人工服务；免费软件升级；；
c）建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	★
	服务要求
	
	*培训服务
	原厂商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	

131
	★
	

服务要求
	

*服务周期
	

*服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d）产品发布日期需在随机文件中明确
	否

	132
	★
	服务要求
	











*服务工具要求
	*工具要求
	原厂商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	
133
	
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及
	否

	134
	★
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	原厂商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	
	服务要求
	
	随机附开
盖工具
	不涉及 
	否

	136
	
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及 
	否

	137
	
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及 
	否

	138
	
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及 
	否

	139
	★
	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	★
	服务要求
	



*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	原厂商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	★
	服务要求
	
	服务保障升级
	原厂商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	否

	142
	★
	服务要求
	
	*提供上门
服务
	原厂商具备提供上门服务的能力
	否

	
143
	
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及 
	否

	144
	★
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	★
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，供应商承诺，生产商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	是
供应商提供书面承诺


3.2路服务器（超融合型3）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	架构：国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
核心数量：≥16核
线程数:≥32线程
基础频率：≥2.5GHz
L3缓存：≥64MB
最大加速频率：≥3.0GHz
实配2颗
	否

	2
	★
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU 和内存情况
	国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
内存型号：16G/32G/64G DDR4及以上 ECC RDIMM
	否

	3
	★
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个
	否

	4
	★
	产品规格
	
	*主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	否

	5
	★
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	
6
	★
	
产品规格
	
	
*主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽或接口应不少于 4 个（不含RAID卡插槽）；

	否

	7
	
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	不涉及 
	否

	8
	
	产品规格
	
	板载网络
接口
	不涉及 
	否

	9
	 
	产品规格
	
	主板OCP 插
槽数量
	不涉及       
	否

	10
	★
	产品规格
	

*内存规格
	*内存数量
	≥8 实配容量不小于512GB，所有物理内存品牌型号一致
	否

	11
	★
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR5
	否

	12
	★
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	★
	产品规格
	



*存储规格
	硬盘类型
	原厂商给出服务器支持机械盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	★
	产品规格
	
	*硬盘实配容量
	a）配备机械盘1，实配机械盘单盘可用容量不小于8TB 10K SAS HDD；
b）配备机械盘2，实配机械盘单盘可用容量不小于4TB 10K SAS HDD；
c）配备固态盘1，实配固态盘单盘可用容量不小于960GB SATA SSD，DWPD(5年)≥3；
d）配备固态盘2，实配固态盘单盘可用容量不小于3.84TB NVME SSD，DWPD(5年)≥1；
	否

	
15
	★
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）配备机械盘1，提供兼容SAS 3.0及以上接口
b）配备机械盘2，提供兼容SAS 3.0及以上接口
c）配备固态盘1，提供兼容SATA接口类型固态盘接口
d）配备固态盘2，提供U.2接口类型固态盘接口
	否

	
16
	★
	
产品规格
	
	*硬盘实配数量
	a）配备机械盘1，数量≥4块
b）配备机械盘2，数量≥4块
c）配备固态盘1，数量≥4块
d）配备固态盘2，数量≥2块
	否

	17
	★
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	a）原厂商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5英寸；
b)机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于14块。
	否

	18
	★
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654相关规定
	否

	19
	★
	产品规格
	RAID
卡规格（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡支
持的 SAS接口数
	≥8
	否

	
20
	
	
产品规格
	SAS 直
通卡规格 (若支持SAS
直通
卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	
不涉及 
	否

	
21
	
	
产品规格
	HBA 卡
规格 (若支持HBA
直通
卡)
	
HBA 卡端口数量
	
不涉及 
	否

	
22
	★
	产品规格
	
*网络规格
	*网口速率和数量
	配备RJ45网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE
配备SFP+网口数量不少于8个，且网口速率不少于10GE
	否

	
23
	★
	产品规格
	
	网口速率和数量
	配置千兆网口≥2（1块双口网卡）
配置≥4块10Gb以太网双口光口网卡（满配多模光模块）
	否

	24
	
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及 
	否

	25
	
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及 
	否

	26
	
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及 
	否

	27
	★
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：
VGA、DP、HDMI 等
	否

	28
	★
	产品规格
	
	*USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及 
	否

	30
	
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及 
	否

	
31
	★
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	否

	32
	★
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2
	否

	33
	★
	产品规格
	
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	★
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	





35
	★
	





产品规格
	





*整机规格
	





*外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
g） 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	否

	36
	★
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	2U标准机架服务器
	否

	37
	
	产品规格
	
	服务器导
轨
	不涉及 
	否

	38
	
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及 
	否

	39
	★
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
	否

	40
	
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及 
	否

	41
	★
	产品规格
	
	*机械环境
适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	否

	42
	★
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB
	否

	


43
	
	


产品规格
	


AI 计算单元规格
	

AI 计算单元
	不涉及 
	否

	44
	
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及 
	否

	45
	★
	产品规格
	


机柜规格
	*机柜尺寸
	原厂商给出长度、高度和深度
	否

	46
	
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及 
	否

	47
	
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及 
	否

	48
	★
	功能要求
	*主板
功能
	*主板外部
接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口：
	否

	49
	
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及 
	否

	50
	
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及 
	否

	51
	★
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交
换和网络管控功能
	否

	
52
	★
	
功能要求
	

*CPU
功能
	
*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	★
	功能要求
	
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	否

	54
	
	功能要求
	
存储功能
	内存校验
	不涉及 
	否

	55
	
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	不涉及 
	否

	56
	
	功能要求
	
	SATA  SSD单 die 故障隔离
	不涉及 
	否

	57
	★
	功能要求
	RAID
卡功能（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持 RAID 0/1/5/6/10/60,实配同时支持直通和RAID模式
	否

	58
	★
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
（是否支
持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	不涉及 
	否

	60
	★
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插
拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	★
	功能要求
	
	*电源过流
保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	★
	功能要求
	
*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	★
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b）支持熔断保护与恢复功能
c）属于国家强制性CCC认证产品
	否

	













64
	★
	













功能要求
	












*管理系统功能
	













*BMC 固件基础功能
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件参数设置的功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	否

	
65
	★
	
功能要求
	
	
BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平
均响应时间为不大于 1s
	否

	







66
	★
	







功能要求
	
	






*BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能，提供UEFI安全启动；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	★
	功能要求
	
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	★
	功能要求
	
*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	★
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能;兼容银河麒麟、统信、中科方德操作系统
	否

	70
	★
	功能要求
	
	*操作系统功能
	c) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
d) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	★
	功能要求
	*中文信息处理
功能
	*中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定
	否

	72
	
	功能要求
	

机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及 
	否

	73
	
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及 
	否

	74
	
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及 
	否

	
75
	★
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	★
	安全要求
	









*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	★
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修
复
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	★
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能
诊断
	不涉及 
	否

	80
	★
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	不涉及 
	否

	82
	
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	不涉及 
	否

	83
	
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	不涉及 
	否

	84
	
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	不涉及 
	否

	85
	
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及 
	否

	86
	
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及 
	否

	87
	
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及 
	否

	88
	
	安全要求
	







*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	不涉及 
	否

	89
	★
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	★
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	否

	91
	
	安全要求
	
	双因素鉴别
	不涉及 
	否

	92
	★
	安全要求
	
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	
	安全要求
	
	匿名化用户告警接
收邮箱
	不涉及 
	否

	94
	★
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	★
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	否

	
96
	★
	
安全要求
	





*信息安全要求
	
*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	是
供应商提供书面承诺

	97
	★
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	是
供应商提供书面承诺

	98
	
	安全要求
	
	网络关键设备服务
器要求
	不涉及 
	否

	
99
	★
	

安全要求
	
	

增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b）支持可信平台控制模块(TPCM)；
c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
d）支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	★
	安全要求
	*物理
安全
	*物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定
	否

	
101
	★
	
安全要求
	*限用物质的限量要
求
	*限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	否

	102
	★
	性能要求
	

*CPU
性能
	*CPU 主频
	≥2.5GHz
	否

	103
	★
	性能要求
	
	*单CPU 核数
	≥16
	否

	104
	★
	性能要求
	
	*单CPU 末级缓存容量
	≥64MB
	否

	105
	★
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB
	否

	106
	★
	性能要求
	
	*内存速率
	≥4800MT/s
	否

	107
	
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及 
	否

	108
	★
	性能要求
	RAID
卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	否

	109
	
	性能要求
	FC HBA
卡性能
	FC HBA 卡
速率
	不涉及 
	否

	110
	
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及 
	否

	111
	
	性能要求
	
	板载网卡
速率
	不涉及 
	否

	112
	★
	性能要求
	*电源
能耗
	*电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
	否

	113
	★
	兼容要求
	

*部件兼容性要求
	*内存兼容
性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	★
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	不涉及 
	否

	116
	★
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	★
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	★
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	
119
	★
	
兼容要求
	*外设兼容性
	
*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	△
	兼容要求
	
*软件兼容性
	*数据库兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	△
	兼容要求
	
	*中间件兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	△
	兼容要求
	
	*平台软件
兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	★
	兼容要求
	
	虚拟化软
件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件
	否

	124
	
	可靠性要求
	存储可靠性要
求
	SATA SSD
可靠性
	不涉及 
	否

	125
	★
	可靠性要求
	
*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	否

	126
	#
	可靠性要
求
	
	*风扇可靠
性
	风扇寿命应不低于 40000h
	否

	127
	★
	可靠性要
求
	
	*部件可靠
性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	否

	128
	★
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	


129
	★
	


服务要求
	


*服务响应
	


*服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供≥5年原厂7×24×4(7天/周，24小时/天全年无休提供服务；若硬件故障需提供备件4小时内到达现场)硬件保修和人工服务；免费软件升级；；
c）建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	★
	服务要求
	
	*培训服务
	原厂商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	

131
	★
	

服务要求
	

*服务周期
	

*服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d）产品发布日期需在随机文件中明确
	否

	132
	★
	服务要求
	











*服务工具要求
	*工具要求
	原厂商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	
133
	
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及
	否

	134
	★
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	原厂商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	
	服务要求
	
	随机附开
盖工具
	不涉及 
	否

	136
	
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及 
	否

	137
	
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及 
	否

	138
	
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及 
	否

	139
	★
	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	★
	服务要求
	



*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	原厂商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	★
	服务要求
	
	服务保障升级
	原厂商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	否

	142
	★
	服务要求
	
	*提供上门
服务
	原厂商具备提供上门服务的能力
	否

	
143
	
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及 
	否

	144
	★
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	★
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，原厂商承诺，生产商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
	是
供应商提供书面承诺


4.2路服务器（计算型）
	序号
	重要性
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	架构：国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
核心数量：≥16核
线程数:≥32线程
基础频率：≥2.5GHz
L3缓存：≥64MB
最大加速频率：≥3.0GHz
实配2颗
	否

	2
	★
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU 和内存情况
	国产X86高性能服务器级别CPU，符合安全可靠测评要求
内存型号：16G/32G/64G DDR4及以上 ECC RDIMM
	否

	3
	★
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个
	否

	4
	★
	产品规格
	
	*主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	否

	5
	★
	产品规格
	
	*PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	否

	
6
	★
	
产品规格
	
	
*主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe 插槽或接口应不少于 4 个（不含RAID卡插槽）；

	否

	7
	
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	不涉及 
	否

	8
	
	产品规格
	
	板载网络
接口
	不涉及 
	否

	9
	 
	产品规格
	
	主板OCP 插
槽数量
	不涉及       
	否

	10
	★
	产品规格
	

*内存规格
	*内存数量
	≥8 实配容量不小于512GB，所有物理内存品牌型号一致
	否

	11
	★
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR5
	否

	12
	★
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	否

	13
	★
	产品规格
	



*存储规格
	硬盘类型
	原厂商给出服务器支持机械盘和固态盘类型及规格
	否

	14
	★
	产品规格
	
	*硬盘实配容量
	a）配备固态盘1，实配固态盘单盘可用容量不小于960GB SATA SSD，DWPD(5年)≥3；
b）配备固态盘2，实配固态盘单盘可用容量不小于3.84TB NVME SSD，DWPD(5年)≥1；
	否

	
15
	★
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	a）配备固态盘1，提供兼容SATA接口类型固态盘接口
b）配备固态盘2，提供U.2接口类型固态盘接口
	否

	
16
	★
	
产品规格
	
	*硬盘实配数量
	a）配备固态盘1，数量≥2块
b）配备固态盘2，数量≥4块
	否

	17
	★
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	a）原厂商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5英寸；
b)机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于14块。
	否

	18
	★
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654相关规定
	否

	19
	★
	产品规格
	RAID
卡规格（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡支
持的 SAS接口数
	≥8
	否

	
20
	
	
产品规格
	SAS 直
通卡规格 (若支持SAS
直通
卡)
	
SAS 直通卡 SAS 接口数量
	
不涉及 
	否

	
21
	
	
产品规格
	HBA 卡
规格 (若支持HBA
直通
卡)
	
HBA 卡端口数量
	
不涉及 
	否

	
22
	★
	产品规格
	
*网络规格
	*网口速率和数量
	配备RJ45网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE
配备SFP+网口数量不少于4个，且网口速率不少于10GE
	否

	
23
	★
	产品规格
	
	网口速率和数量
	配置千兆网口≥2（1块双口网卡）
配置≥2块10Gb以太网双口光口网卡（满配多模光模块）
	否

	24
	
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及 
	否

	25
	
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及 
	否

	26
	
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及 
	否

	27
	★
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：
VGA、DP、HDMI 等
	否

	28
	★
	产品规格
	
	*USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等
	否

	29
	
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及 
	否

	30
	
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及 
	否

	
31
	★
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	否

	32
	★
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2
	否

	33
	★
	产品规格
	
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	否

	34
	★
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	否

	





35
	★
	





产品规格
	





*整机规格
	





*外观和结构
	a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f）高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
g） 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	否

	36
	★
	产品规格
	
	*尺寸（高
×宽×深）
	2U标准机架服务器
	否

	37
	
	产品规格
	
	服务器导
轨
	不涉及 
	否

	38
	
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及 
	否

	39
	★
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
	否

	40
	
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及 
	否

	41
	★
	产品规格
	
	*机械环境
适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	否

	42
	★
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB
	否

	


43
	
	


产品规格
	


AI 计算单元规格
	

AI 计算单元
	不涉及 
	否

	44
	
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及 
	否

	45
	★
	产品规格
	


机柜规格
	*机柜尺寸
	原厂商给出长度、高度和深度
	否

	46
	
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及 
	否

	47
	
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及 
	否

	48
	★
	功能要求
	*主板
功能
	*主板外部
接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口：
	否

	49
	
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及 
	否

	50
	
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及 
	否

	51
	★
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交
换和网络管控功能
	否

	
52
	★
	
功能要求
	

*CPU
功能
	
*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	否

	53
	★
	功能要求
	
	*密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	否

	54
	
	功能要求
	
存储功能
	内存校验
	不涉及 
	否

	55
	
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	不涉及 
	否

	56
	
	功能要求
	
	SATA  SSD单 die 故障隔离
	不涉及 
	否

	57
	★
	功能要求
	RAID
卡功能（若支持 RAID
卡）
	RAID 卡
RAID 级别支持
	RAID模式支持 RAID 0/1/5/6/10/60,实配同时支持直通和RAID模式
	否

	58
	★
	功能要求
	
	RAID 卡
BBU 单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元
	否

	59
	
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型
（是否支
持 RW，以及光盘类型
CD/DVD）
	不涉及 
	否

	60
	★
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插
拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	否

	61
	★
	功能要求
	
	*电源过流
保护
	支持过流及短路保护的功能
	否

	62
	★
	功能要求
	
*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	否

	63
	★
	功能要求
	
	其他功能
	a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b）支持熔断保护与恢复功能
c）属于国家强制性CCC认证产品
	否

	













64
	★
	













功能要求
	












*管理系统功能
	













*BMC 固件基础功能
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件参数设置的功能；
20）支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	否

	
65
	★
	
功能要求
	
	
BMC 固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平
均响应时间为不大于 1s
	否

	







66
	★
	







功能要求
	
	






*BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能，提供UEFI安全启动；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	否

	67
	★
	功能要求
	
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	否

	68
	★
	功能要求
	
*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	否

	69
	★
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能;兼容银河麒麟、统信、中科方德操作系统
	否

	70
	★
	功能要求
	
	*操作系统功能
	e) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
f) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	否

	71
	★
	功能要求
	*中文信息处理
功能
	*中文信息处理
	符合GB 18030 的有关规定
	否

	72
	
	功能要求
	

机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及 
	否

	73
	
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及 
	否

	74
	
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及 
	否

	
75
	★
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	否

	76
	★
	安全要求
	









*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	否

	77
	★
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修
复
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	否

	78
	★
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	否

	79
	
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能
诊断
	不涉及 
	否

	80
	★
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	否

	81
	
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	不涉及 
	否

	82
	
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	不涉及 
	否

	83
	
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	不涉及 
	否

	84
	
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	不涉及 
	否

	85
	
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及 
	否

	86
	
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及 
	否

	87
	
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及 
	否

	88
	
	安全要求
	







*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	不涉及 
	否

	89
	★
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	否

	90
	★
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	否

	91
	
	安全要求
	
	双因素鉴别
	不涉及 
	否

	92
	★
	安全要求
	
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	否

	93
	
	安全要求
	
	匿名化用户告警接
收邮箱
	不涉及 
	否

	94
	★
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	否

	95
	★
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	否

	
96
	★
	
安全要求
	





*信息安全要求
	
*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	是
供应商提供书面承诺

	97
	★
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	是
供应商提供书面承诺

	98
	
	安全要求
	
	网络关键设备服务
器要求
	不涉及 
	否

	
99
	★
	

安全要求
	
	

增强要求
	a）嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b）支持可信平台控制模块(TPCM)；
c）支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
d）支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e）支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f）所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	否

	100
	★
	安全要求
	*物理
安全
	*物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 的规定
	否

	
101
	★
	
安全要求
	*限用物质的限量要
求
	*限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	否

	102
	★
	性能要求
	

*CPU
性能
	*CPU 主频
	≥2.5GHz
	否

	103
	★
	性能要求
	
	*单CPU 核数
	≥16
	否

	104
	★
	性能要求
	
	*单CPU 末级缓存容量
	≥64MB
	否

	105
	★
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB
	否

	106
	★
	性能要求
	
	*内存速率
	≥4800MT/s
	否

	107
	
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及 
	否

	108
	★
	性能要求
	RAID
卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	否

	109
	
	性能要求
	FC HBA
卡性能
	FC HBA 卡
速率
	不涉及 
	否

	110
	
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及 
	否

	111
	
	性能要求
	
	板载网卡
速率
	不涉及 
	否

	112
	★
	性能要求
	*电源
能耗
	*电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
	否

	113
	★
	兼容要求
	

*部件兼容性要求
	*内存兼容
性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	否

	114
	★
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	否

	115
	
	兼容要求
	
	FC HBA 卡兼容性
	不涉及 
	否

	116
	★
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	117
	★
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	否

	118
	★
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	否

	
119
	★
	
兼容要求
	*外设兼容性
	
*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	否

	120
	△
	兼容要求
	
*软件兼容性
	*数据库兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	否

	121
	△
	兼容要求
	
	*中间件兼
容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	否

	122
	△
	兼容要求
	
	*平台软件
兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	否

	123
	★
	兼容要求
	
	虚拟化软
件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件
	否

	124
	
	可靠性要求
	存储可靠性要
求
	SATA SSD
可靠性
	不涉及 
	否

	125
	★
	可靠性要求
	
*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	否

	126
	#
	可靠性要
求
	
	*风扇可靠
性
	风扇寿命应不低于 40000h
	否

	127
	★
	可靠性要
求
	
	*部件可靠
性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	否

	128
	★
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	否

	


129
	★
	


服务要求
	


*服务响应
	


*服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供≥5年原厂7×24×4(7天/周，24小时/天全年无休提供服务；若硬件故障需提供备件4小时内到达现场)硬件保修和人工服务；免费软件升级；；
c）建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	否

	130
	★
	服务要求
	
	*培训服务
	原厂商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	否

	

131
	★
	

服务要求
	

*服务周期
	

*服务周期
	a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年；
b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d）产品发布日期需在随机文件中明确
	否

	132
	★
	服务要求
	











*服务工具要求
	*工具要求
	原厂商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	否

	
133
	
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及
	否

	134
	★
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	原厂商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	否

	135
	
	服务要求
	
	随机附开
盖工具
	不涉及 
	否

	136
	
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及 
	否

	137
	
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及 
	否

	138
	
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及 
	否

	139
	★
	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	否

	140
	★
	服务要求
	



*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	原厂商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	否

	141
	★
	服务要求
	
	服务保障升级
	原厂商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	否

	142
	★
	服务要求
	
	*提供上门
服务
	原厂商具备提供上门服务的能力
	否

	
143
	
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及 
	否

	144
	★
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	否

	145
	★
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，供应商承诺，生产商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
	是
供应商提供书面承诺


（二）商务要求
本商务要求共有“★”指标 20 项，“#”指标 10 项，“△”指标 0  项
A、 服务要求
本商务要求包含供应商能力要求、服务团队要求、服务总体要求、服务方案要求、付款要求5部分。
A供应商能力要求共有“★”指标 0 项，“#”指标 4项，“△”指标 0 项
B服务团队要求共有“★”指标 1 项，“#”指标 2 项，“△”指标 0 项
C服务总体要求共有“★”指标 19 项，“#”指标 1 项，“△”指标 0 项
D服务方案共有“★”指标 0 项，“#”指标3 项，“△”指标 0 项    
A、 供应商的能力要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	#
	原厂认证
	1、供应商应为产品的原厂商或原厂授权代理商。如为原厂商，提供自行书面承诺，并加盖原厂商公章。如为代理商，提供原厂针对本项目的授权书。
2、投标人出具所投服务器产品原厂商出具的售后服务承诺函原件，并加盖原厂商公章。
	加盖原厂商公章的承诺书或授权书

	2
	#
	品牌经验
	1. 投标人提供包含与所投核心产品任一配置同型号、同系列或同品牌CPU类型的服务器应用案例，提供合同案例，合同中服务器总数量至少64台。
【有效服务器案例须同时满足以下条件】
案例内容要求：
（1）签订日期在2023年1月1日（含）以后，截至评标当日（含）。
（2）同系列指型号相同或仅型号后两位不同的设备。
（3）同CPU品牌类指与所投产品使用同品牌CPU的设备。
（4）合同中服务器采购总数量至少64台。
2.证明材料要求：
（1）提供采购合同，上述案例不限定合同乙方；
（2）如为框架采购，需提供入围协议及有效订单，一个框架协议只能算一个案例，同一框架下的订单设备/软件采购数量可以累计。上述证明材料均加盖原厂商公章；
（3）上述证明材料均加盖原厂商公章；
（4）证明材料应包含订单签订日期、合同签字盖章页、所涉及产品品牌、型号及设备采购数量；不能明确合同/订单签订日期、产品品牌、型号及设备/软件采购数量的案例无效。
	加盖原厂商公章的材料

	3
	#
	运维服务管理能力
	所投产品原厂商具备质量管理体系认证（ISO9001）证书、IT服务管理体系认证（ISO20000）证书和信息安全管理体系认证（ISO27001）证书的，需提供证书复印件并加盖供应商公章，按照评分标准评分。
	提供证书复印件并加盖供应商公章

	4
	#
	研发能力
	投标人所投所有产品的原厂商在中国大陆境内设立有专门研发中心，按照评分标准评分。
	提供原厂商书面证明材料加盖原厂商公章


B、服务团队要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	服务团队要求
	1.原厂商应针对本项目成立专门的服务团队，派遣有经验、负责任的项目经理和技术工程师参与本项目工作。项目团队中1人为固定联系人，用户可通过电话、电子邮件等各种方式提出支持请求，固定联系人须负责协调、组织并跟踪服务处理全过程，向用户及时反馈服务交付情况。
2.服务人员应相对固定，或在用户的要求下更换服务人员。如因特殊情况有人员变动，原厂商应提前书面通知用户并在取得用户的同意后更换人员。
3.服务人员应具有履行本项目需求所必需的技术能力、专业资质、安全意识和综合素养，需与原厂商签署正式劳动合同。
	否

	2
	#
	项目经理要求
	原厂商项目经理应具有至少5年服务器集成实施项目经验，负责服务团队的日常管理，根据项目需求、服务内容和具体工作情况协调相关资源，切实保障技术支持服务工作的有效开展。
	提供简历

	3
	#
	服务人员要求
	原厂商服务工程师应熟悉服务器产品，具有服务器产品3年或以上服务器集成实施或维护经验。
	提供简历


C、服务总体要求
1、 通用要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	#
	质量保证期外维保服务
	质量保证期满后，采购人可要求原厂商继续提供有偿的技术支持服务，服务内容与标准应与本项目要求一致。投标人应提供原厂商出具的质量保证期外维保服务报价承诺，质保期外单台产品每延长一年的维保服务价格不应超过所投产品含税单价的10%。应提供原厂商出具的所投产品质量保证期外每延长一年的维保服务报价承诺书，明确质量保证期外维保服务报价。格式详见“G、其他”《质量保证期外的维保服务承诺》。
	是。原厂商提供售后服务承诺书，明确质量保证期外维保服务报价，加盖原厂商公章

	2
	★
	核心产品同品牌
	所有服务器产品均为同一品牌。
	否



2、2路x86服务器（通用型1）服务总体要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	交付货物和时间
	采购人与投标人签订上述产品的采购合同，投标人应在合同签订之日后按采购人要求30个工作日内提供所有服务器硬件产品，投标人派专人按照要求将货物运至采购人要求的最终目的地之时，视为货物的交付时间。
	否

	2
	★
	交付地点
	采购人指定地点：交付地点为北京、无锡，按照甲方要求进行交付。
	否

	3
	★
	质量保证
	1、 提供的合同货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的货物，并且保证其性能和质量与合同规定相符。提供的技术资料是完整的、清晰和准确的。
2、 提供的货物符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、合同技术规范以及原厂商质量标准，并在出厂前通过原厂商质量测试和检验。
3、 在不增加新功能的情况下免费提供新软件的许可使用权。
4、 提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训，以满足安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。
5、 在收到各报修或技术服务要求的通知后，承诺质量保证期内免费维修更换有缺陷的货物、部件或提供相应的质量保证期服务；如质量保证期外需投标人提供同等服务，投标人可以收取成本费（服务分项价格应不高于本期合同约定）。对造成采购人损失的，采购人保留索赔的权利。
6、 在收到报修或技术服务要求的通知后，没有按照服务承诺弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用应由投标人承担。同时，采购人仍有权根据合同规定向投标人行使其他权利。
7、 投标人承诺货物不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。
	否

	4
	★
	包装及标记
	1、投标人提供的产品外包装必须小心恰当及坚固，适合长途运输需要，并具有防潮、防湿、防锈、防蚀和防震动的作用。
2、投标人应以醒目的中文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志，如项目名称、货物名称与合同号以及采购人和投标人双方名称等相关信息。
3、每个箱子侧面应清楚标明交货地点的全称；装箱单应清楚注明每个站点总箱数（如果分站点交货）；投标人应对包装箱内每件辅件进行标签，标明“备件”或“工具”及具体名称，并注明合同号、箱号及安装站。采购人有权不接收未按上述规定包装的合同设备、技术文件等。
4、有关的技术资料如样本、图纸、操作手册、维修指南及服务手册、产品产地证明书、质量保证书和系统操作说明书等应清晰、正确、完整，并应随同货物一起发运。
	否

	5
	★
	到货验收
	1、 货物运抵交货地点后，按照采购人要求，由采购人和投标人根据合同的规定及投标人提交的发货证明，对全部设备的品牌、型号、规格、数量、外型、包装及资料、装箱单、保修单、随箱介质等文件进行开箱检查验收，查验的内容包括货物包装、外观、数量等，如有异议应当场提出；如无异议，参与验收的双方应签署由投标人提供的《货物交接单》，即为货物正式交付。货物正式交付之前，如果发生丢失、损害或毁坏等风险和费用，应由投标人承担。
2、 投标人承诺提供设备是合同签订后按照最新的生产标准出厂的产品,若验货时发现货物数量不足或规格与合同规定不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，由投标人负责免费解决，招标人保留索赔及退货权利，有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，并在发现后及时记录，双方当场签字，作为投标人补/换货的依据。投标人应当在10日内补/换货，并按前述各项要求交付及验收。
3、货物全部交付后需在10个工作日内完成到货验收，如通过，双方签署《到货验收合格单》。
	否

	6
	★
	初步验收
（安装调试验收）
	1、 按照采购人要求完成进场、上架、加电测试，确认产品能正常工作。设备上架、加电以及本次项目涉及产品的集成服务可根据招标人需要由投标人完成。所有货物的加电（power on）自检验测试必须在其它测试前成功完成。若自检验不能正常通过，视为产品不合格。
2、 设备安装调试完成后，投标人向采购人提供一份详细的验收报告，包括该产品系统联合调试成功、可正常运转的测量数据和资料，经过采购人的认可后，由采购人组织初验。初验合格后，双方签署《安装调试验收合格单》。
3、 如果合同货物中的任何部分不能按照合同规定通过初验，投标人将采取一切补救措施以使初步验收测试能够在采购人要求的期限内进行，再次初验由投标人负担费用。投标人应根据合同的规定对再次初验造成的采购人的损失进行赔偿。产品测试中出现性能指标或功能上不符合要求的，或测试中出现不符合要求的严重质量问题时，采购人有权拒绝接收并保留索赔的权利。
4、 自《到货验收合格单》签订之日起，需在30个工作日内完成初步验收。
5、 初步验收完成后，进入不少于3个月不超过6个月的连续试运行。
	否

	7
	★
	最终验收
	1、 试运行期满可以进行终验。最终验收合格的条件必须至少满足以下3个要求：已提供了合同的全部产品和资料；试运行时间满足合同要求；性能测试和试运行时出现的问题已被解决。终验合格后，双方签署《最终验收合格单》。
2、 如果合同货物中的任何部分不能通过最终验收，投标人将采取一切补救措施以使最终验收能够尽快再次进行，再次终验由投标人负担费用。投标人应根据合同的规定对再次终验造成的采购人的损失进行赔偿。如果最终验收失败次数超过3次或超过合同规定的有关期限，采购人有权拒绝验收，并按投标人违约处理。采购人除有权没收投标人履约保证金外，还有权追索由此造成工期延误而给招标人带来的经济损失。如果导致合同不能继续执行，招标人有权按退货索赔程序处理。
3、 自《安装调试验收合格单》签订之日起，需在180个日历日内完成最终验收。
	否

	8
	★
	质保服务
	1、质量保证期：从双方签署《安装调试验收合格单》起7年。投标人承诺所有硬件质保期内免费保修。
2、根据采购要求、设备需求及服务需求等制定备品备件供应方案（质保期内），并详细列出名称、类型、性能、数量、提供地点、放置地点、服务条款等内容，且必须是原设备厂商提供的原厂全新备件。
3、承诺在质量保证期内提供部分备用设备易损部件长期存放在采购人现场，以便在设备发生故障时能及时更换。
4、承诺原厂商在质保期内提供零配件的安装服务，质量保证期内安装的任何零配件必须是其厂家原产的或是经其认可的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
	否

	9
	★
	技术支持服务
	1、 投标人承诺7年原厂软硬件技术支持服务：提供7年5×8×4小时原厂软硬件技术支持服务。硬件原厂制造商承诺所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），响应速度同保修期响应速度。
2、 投标人承诺原厂提供7*24小时互联网/电子邮件技术支持、7*24小时远程电话支持；对采购人提出的预防性维护要求原厂应在2小时内做出实质性响应，及时解决系统运行中的问题。对采购人提出的故障性维护要求原厂应在0.5小时内做出实质性响应。（或在采购人要求的期限内及时解决系统运行中的问题。否则，由此而带来的损失，由投标人承担相应责任）。
3、 对业务的正常运行造成重大影响的问题，如系统崩溃、无法启动、拒绝连接等，投标人需提供应急方案，方案至少包括以下内容：系统运行过程中如果发生故障，设备故障恢复时间在4小时内；采购人可要求原厂服务团队到现场提供服务，原厂服务团队必须在2小时内到达现场，故障修复时间应在4小时以内，并确保紧急故障下立即提供现场恢复服务；在接到采购人的故障通知后，若原厂服务团队未能按时到达，采购人有权要求投标人赔偿；系统运行过程中如果发生故障，投标人需启动公司的多层技术资源支持，帮助招标人排查问题，直到问题最终获得妥善处理；对于采购人系统的重要问题，原厂服务团队至少每天汇报一次问题解决情况；在整个系统设计没有单点故障的情况下，故障恢复期间应确保系统不中断。
4、 投标人必须及时向采购人通报本产品中所采用软件产品的升级情况及升级建议，若采购人需要对软件升级，投标人应免费提供升级版本和相应的支持服务。如果因技术投标人未及时提供升级建议而给采购人带来损失，由投标人负责承担相应责任。对于原厂即将不再提供技术支持和维护升级的软件，需至少提前一年书面正式通知采购人。
5、 协助招标人完成该产品日常维护工作,具体包括但不限于下述内容：所有设备产品技术支持服务；技术咨询服务；现场技术支持服务；不限次数的现场逻辑变更或配置服务；相关方案编写；产品升级服务（包括bug修复、现有版本升级等）、运行情况检查、性能调优、故障排除及故障排除所需要的原厂备件免费更换（含备件本身），其中，运行情况检查（深度巡检）服务每年至少提供2次，巡检时间由采购人指定；性能调优服务则须根据采购人调优需求来提供。
	否

	10
	★
	产品技术培训
	承诺针对中标产品进行技术培训，包括但不限于开关机操作、健康检查、管理配置、故障排查等。
	否



3、2路x86服务器（超融合型1、超融合型2、超融合型型3、计算型）服务总体要求
	序号
	重要性
	服务内容
	服务指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	产品交付时间
	产品应于合同生效后30个日历日内送达用户指定地点，并至少提前5个工作日将到货时间告知用户。
	否

	2
	★
	质量保证服务范围
	质量保证服务的各项要求应面向本项目采购设备及其补丁/配件中可使用的全部组件，服务覆盖范围至少包含设备服务的应用系统覆盖范围。
	否

	3
	★
	质量保证服务期限和内容
	供应商承诺，提供自设备初验合格之日起5年原厂商维保服务，包含远程技术支持服务、现场故障排查服务和技术支持服务、运行情况检查服务、软件升级服务、备品备件服务。
	否

	4
	★
	远程技术支持服务
	原厂商提供每周7天，每天24小时的远程技术支持服务，包括但不限于远程提供故障排查服务和技术咨询服务。
1. 原厂商在接到电话请求后应在30分钟内对接专业技术人员咨询，获得排除故障的方法或指导。
2. 原厂商技术工程师收到邮件后应在30分钟内联系用户，报告故障分析和处理情况。
	否

	5
	★
	现场故障排查服务和技术支持服务
	原厂商提供每周7天，每天24小时的现场故障排查服务和技术支持服务。
原厂商对用户提出的预防性维护要求和故障维护要求应按规定时间提供响应、技术支持或者到场服务，对于复杂问题需进行问题根源的分析和诊断，提出问题的建议方案并完成问题修复工作和性能配置优化。
1. 原厂商对用户提出的预防性维护要求应在2小时内做出实质性响应（对用户提出的预防性维护给出明确的答复意见，如后续的工作安排），及时解决系统运行中的问题。
2. 原厂商对用户提出的故障性维护要求应在0.5小时内做出实质性响应（原厂商及时响应用户通知，并对故障处理有初步的技术建议）。
3. 发生故障时，用户可要求原厂商技术工程师到现场提供技术支持服务，原厂商技术工程师必须在2小时内到达现场。
4. 系统运行过程中如果出现技术故障（如服务中断、数据丢失、主要功能不能正常工作等）或与其他产品发生冲突，应保证自用户报障4小时内提供解决方案并恢复故障。
5. 系统运行过程中如果发生故障且对业务造成影响，原厂商需启动公司的多层技术资源支持帮助客户排查问题，直到问题的最终妥善解决和业务恢复；对于客户系统的重要问题，原厂商至少每天汇报一次问题解决进展情况；在整个系统设计没有单点故障的情况下，故障恢复期间确保系统不中断。
6. 原厂商协助用户进行问题定位，指导用户完成就解决问题所需要的相关日志信息的收集，并帮助用户进行问题根源的分析和诊断，提出问题的建议方案和完成问题修复工作。
	否

	6
	★
	运行情况检查服务
	原厂商根据用户需求对本项目覆盖的设备进行维护和检查，确保设备正常稳定运行。
1. 原厂商每季度至少提供一次运行情况的检查服务，原厂商技术工程师到场检查设备的软硬件运行状态，并开展版本评估和性能评估，出具巡检报告等文档。
2. 遇到重要保障时期，包括不限于大型节假日之前、重要时点巡检、年终决算之前等，需按照用户需求提供设备运行情况检查并根据用户安排提供现场值守服务。如检查设备软硬件是否有问题，检查各种参数的设置并进行合理调整，经整理后如实将发现问题反馈有关人员并给予技术建议和协助修改，确保设备软硬件良好运转。
	否

	7
	★
	软件升级服务要求
	1.原厂商应向用户免费提供相应的软件介质、升级建议和现场升级服务，对于明确的软件停止服务计划应提前书面通知用户并协助做好相关工作。
2.原厂商应向用户免费提供并授权使用最新推出的版本、小版本升级、补丁等，及时向用户通报软件升级情况及升级建议，每年提交至少一次软件升级建议书，并协助用户评估升级的需求必要性和完成相应升级的测试，安装、调试，并免费提供软件升级及现场支持升级服务，保障设备的稳定运行。
原厂商明确告知用户使用软件的停止服务计划，至少提前一年以书面正式通知的形式函告知用户，并协助用户做好相应准备工作。
	否

	8
	★
	备品备件服务
	原厂商在服务期内免费提供原厂备品备件和更换服务，并在重保时段按照用户需求提供易损核心备件现场备件服务。
1. 在服务期内原厂商免费提供原厂备品备件和更换服务，重要时段根据用户需求免费提供易损核心备件的现场备件服务。
2. 备品备件要至少要覆盖本项目采购设备的全部备品备件，备品备件调度方案及到货时间等内容，一经应答将作为合同的一部分。
3. 更换的备件为原厂商授权的全新备品备件，保证每周7天、每天24小时从本地和全国的库房调配。
4. 如原厂商确认需要更换备品备件排除故障，应确保备品备件在4小时内到达用户现场。
5. 备品备件更换后，所有备件应免于回收。
6.原厂商应在投标文件中承诺所投产品在合同生效后7年内不废型（可持续提供原厂备品备件服务）。当原厂制造商要停止生产拟投货物型号时，原厂商应提前一年书面通知用户。
	否


D、服务方案
	序号
	重要性
	服务项目
	服务指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	#
	技术支持服务方案
	原厂商应提供技术支持服务方案。技术支持服务方案需包括但不限于原厂商的详细介绍和原厂商针对本项目各服务内容的服务体系介绍内容，服务体系介绍应包含远程技术支持服务、现场故障排查服务和技术支持服务、运行情况检查服务、软件升级服务、备品备件服务和质量保证期外技术支持服务内容。根据评分细则评分。
针对备品备件方案，原厂商应介绍其备品备件的库存管理和配送保障机制，明确备品备件到货时间及保障措施。能够承诺按照用户需求提供易损核心备件长期存放用户现场的，可根据评分细则评分。
	提供技术支持服务方案

	2
	#
	应急方案
	原厂商提供应急方案，包括但不限于服务中断应急预案、问题及事件响应处理流程、紧急事件预案、事件分级响应处理方案、承诺参与应急演练以及提供必要应急和灾备资源保障要求。根据评分细则评分。
	提供应急方案

	3
	#
	实施方案
	投标人提供详细、合理、可行的实施方案，实施方案应包括总体设计方案、实施计划与里程碑、项目质量管理、项目风险管理等四部分。根据评分细则评分。
	提供实施方案


E、付款方式
1、 成方金融科技有限公司X86服务器采购合同
	序号
	付款节点（进度）
	付款条件
	付款比例（或金额）
	资金支付方式
	备注

	1
	到货验收付款
	合同所列全部货物送达甲方指定地点，甲方对货物进行到货验收，合格后出具《到货验收合格单》，甲方在收到乙方提供的与本次付款金额等值的增值税专用发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的 30% （百分之三十）。
	30%
	先票后付
	

	2
	初步验收付款
	合同所列全部货物完成安装、调试等服务，甲方对货物进行初步验收，合格后出具《安装调试验收合格单》，甲方在收到乙方提供的与本次付款金额等值的增值税专用发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的 40% （百分之四十）。
	40%
	先票后付
	

	3
	最终验收付款
	试运行完成后，甲方对货物进行最终验收，合格后出具《最终验收合格单》，甲方在收到乙方提供的与本次付款金额等值的增值税专用发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的 30% （百分之三十）。
	30%
	先票后付
	


2、 成方金融信息技术服务有限公司2026年资源池建设服务器采购合同
	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	资金支付方式
	备注

	1
	到货付款
	设备到达指定地点并完成到货验收，产品到货验收合格的，采购人在收到中标供应商提供的与本阶段付款金额等值的合规足额增值税专用发票、付款申请、验收相关单据等双方约定的相关单据后二十（20）个工作日内付款。
	30%
	汇款
	

	2
	初验付款
	初步验收合格（如为供应商，应补充提供乙方向原厂商采购的凭证，采购凭证应明确原厂商维保期限，经用户核实与本项目配套服务要求一致），产品初步验收合格的，采购人在收到中标供应商提供的与本阶段付款金额等值的合规足额增值税专用发票、付款申请、验收相关单据等双方约定的相关单据后二十（20）个工作日内付款。
	40%
	汇款
	

	3
	终验付款
	最终验收合格，采购人在收到中标供应商提供的与本阶段付款金额等值的合规足额增值税专用发票、付款申请、验收相关单据等双方约定的相关单据后二十（20）个工作日内付款。
	25%
	汇款
	

	4
	质量保证期付款
	质量保证期五年满，经采购人验收，服务内容均已完成，采购人收到中标供应商提供的与本阶段付款金额等值的合规足额增值税专用发票，双方签署的质量保证期服务报告、付款申请以及验收相关单据等双方约定的相关单据后二十（20）个工作日内付款。
	5%
	汇款
	




G、 其他
1、质量保证期外的维保服务承诺
质量保证期外的维保服务承诺

                公司（原厂商）针对本项目名称为：               ；项目编号为：           的项目，承诺如下：   
 本项目全部服务器产品由原厂商           提供质量保证服务，并承诺所投产品在合同生效后7年内不废型（可持续提供原厂备品备件服务）；质量保证期满后，原厂商同意继续提供有偿的维保服务，单台产品每延长一年的维保服务价格不超过此次采购产品含税单价的   %，且服务内容与标准与本项目附带产品质量保证服务要求一致。                                                               
                                                                		公司（服务器原厂商）                                                              		年  月  日





2、供应商产品相关要求承诺书（采购需求中要求提供书面承诺函的，按照此承诺函模版响应）
                公司针对本项目名称为：               ；项目编号为：           的项目，我单位承诺如下：   
1、所投产品生产商（xxx）针对本项目（超融合型1、超融合型2、超融合型3、计算型）服务器产品已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
2、所投产品生产商（xxx）本项目（超融合型1、超融合型2、超融合型3、计算型）服务器产品已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看。
3、所投产品生产商（xxx）确保本项目各型号服务器产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
                                                        
                                     供应商：
                                                                 		年  月  日
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